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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鸡西市莘锦耀再生资源利用有限公司建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘佳
	联系方式
	18204089903

	建设地点
	黑龙江省鸡西市恒山区南一路313号院内

	地理坐标
	（130度55分15.508秒，45度12分15.896秒）

	国民经济

行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业85、非金属废料和碎屑加工处理

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资

（万元）
	50
	环保投资（万元）
	4.5

	环保投资占比（%）
	9
	施工工期
	2026年8月—2026年9月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	4936.6

	专项评价设置情况
	表1-1专项设置情况
专项评价的类别

设置原则

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目仅有少量颗粒物及污水处理系统臭气产生，不排放有毒有害气体、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需设置大气专项评价。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生活污水排入防渗旱厕定期外运堆肥；生产废水经污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用不外排。不需设置地表水专项评价。
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，不需设置环境风险专项评价。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，不需设置生态专项评价。
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不向海排放污染物，且不属于海洋工程项目，不需设置海洋专项评价。
地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展专项评价
本项目厂址周边500m范围内不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不需设置地下水专项评价。


	规划

情况
	表1-2相关规划信息一览表
序号
名称
审批机关
审批文件名称及文号
1
《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》
黑龙江省住房和城乡建设厅
关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》的通知（黑建城管[2021]2号）
2
《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》
/
/


	规划环境影响

评价情况
	《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》与《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》均未进行规划环评。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》符合性分析

《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》于2019年4月由省住建厅以黑建函[2019]111号文件正式印发并在2021年进行修订。关于一般工业治理布局规划，规划提出一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。近期一般工业固体综合利用率近期达到73%，中期达到79%，远期达到90%。规划中提出“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求。其余进行分类处置，达到环保标准要求”，“全省建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物利用处置设施布局趋于合理，危险废物规范化管理水平、环境监管能力明显提升，基本实现全省危险废物的安全利用和处置”。

本项目通过将废PET矿泉水瓶进行湿法破碎清洗后脱水甩干并装袋为成品PET塑料瓶片。可以满足废旧资源的综合利用的要求，符合规划中提出的“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求”，本项目建设符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》（2021年修订）要求。

2、与《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》的符合性分析

黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）编制工作已经全面完成。本次专项规划涉及的垃圾类别包括：生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、危险废物、工业固体废物5类固体废物。规划内容主要是对五类固体废物的收集、贮存、运输、资源利用和无害化处理设施建设进行科学谋划，总体布局，分类实施，分期建设，确保从源头到终端的全过程实施分类处置。规划范围分为鸡西市域、城关镇（鸡东镇、密山镇和虎林镇）、建制镇。本规划提出规划中期建设1座处理规模为5万吨/年的危废处理中心，远期再扩建处理规模5万吨/年。鸡西市中期规划一般工业固体废物综合利用设施1座，处理规模为300万吨/年，远期再增加500万吨/年。一般工业固体废物规划目标：一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。

综上《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》涉及的垃圾类别包括：生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、危险废物、工业固体废物5类固体废物不包含废塑料处理。本项目通过将废PET矿泉水瓶进行湿法破碎清洗后脱水甩干并装袋为成品PET塑料瓶片。生产过程产生的危险废物在厂内危废贮存库暂存，委托有资质单位处理。可实现一般工业固体废物的充分资源化利用、减量化处理，固体废物的安全处置。本项目建设符合《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策相符性分析

本项目为废塑料加工行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于第一大类“鼓励类”四十二、环境保护与资源节约综合利用8．废弃物循环利用：废塑料等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用。

本项目所用设备及产品无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中淘汰落后生产工艺装备和产品。项目所涉及行业性、领域性、区域性等方面无《关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》中违规另设市场准入行政审批情况。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。

二、与生态环境分区管控分析报告符合性分析

本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区南一路313号院内。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）的要求，本项目环境管控单元为大气环境布局敏感重点管控区。本项目与生态环境分区管控要求符合性分析如下：
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图1-1项目与环境管控单元叠加图
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图1-2项目与地下水环境管控区叠加图
表1-3与“三线一单”符合性分析
一、生态保护红线

管控单元类别

一般管控单元

管控要求

生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。

符合性分析
本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区南一路313号院内，不在生态保护红线范围内。所在区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区。
二、环境质量底线
大气环境

管控单元类别
大气环境布局敏感重点管控区

管控要求

符合性分析

空间布局约束

执行要求：1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目属于废塑料加工行业，不属于“两高”行业、不属于在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。项目供暖采用电采暖。严格落实本报告提出的环保措施后，本项目污染物均可达标排放。

污染物排放管控
1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
环境风险防控
禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
资源开发效率要求
/

水环境
管控单元类别

地下水环境一般管控单元

管控要求

符合性分析

环境风险防控

土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重

点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
本项目不属于土壤污染重点监管单位，不使用地下储罐储存有毒有害物质，不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场；根据调查区域无历史使用记录，土壤环境、地下水环境良好。
三、资源利用上线
管控要求

1.水资源：全市2025年用水总量不得超过35.50亿立方米，2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。2.土地资源：全市2025和2035年耕地保有量不低于规划指标。3.能源：2025年和2035年，全市煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。
符合性分析

本项目位于自然资源一般管控区，本项目生产用水厂区自行拉运，生活用水订购桶装矿泉水，供电电源由市政供电电网提供，用水水源及供电电源可靠，本项目冬季生活供暖采用电取暖，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

四、环境准入清单
环境管控单元名称

恒山区大气环境布局敏感重点管控区
环境管控单元编码

ZH23030320004
管控单元类别

重点管控单元
管控要求
项目符合性分析
空间布局约束

执行要求：1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目属于废塑料加工行业，不属于“两高”行业、不属于在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。项目供暖采用电采暖。严格落实本报告提出的环保措施后，本项目污染物均可达标排放。
污染物排放管控
1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
环境风险防控
禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
资源开发效率要求
/
环境管控单元名称

恒山区地下水环境一般管控区
环境管控单元编码

YS2303036310001
管控单元类别

一般管控区

管控要求

项目符合性分析

环境风险防控

土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重

点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
本项目不属于土壤污染重点监管单位，不使用地下储罐储存有毒有害物质，不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场；根据调查区域无历史使用记录，土壤环境、地下水环境良好。
根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询的《鸡西市莘锦耀再生资源利用有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》（分析报告见附件3）：鸡西市莘锦耀再生资源利用有限公司建设项目位置涉及鸡西市恒山区；项目占地总面积0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）的要求。
三、与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性见下表。

表1-5项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性一览表

相关要求
本项目情况
符合性
废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。

本项目以废PET矿泉水瓶为原料进行湿法破碎，产品为PET塑料瓶片属于废塑料破碎清洗类企业。

符合
废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。
本项目原料严格控制入场标准，不含危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装，仅为废PET矿泉水瓶，不属于危险废物和限制物品。

符合
新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。
本项目用地为工业用地，符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。且项目使用生产设备不属于退后老旧设备。

符合
在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。
本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。

符合
生产经营规模：（五）PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。（六）废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。（七）塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。

本项目废PET矿泉水瓶处理能力为30000吨，符合要求生产经营规模。

符合
企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。
本项目收集的PET废矿泉水瓶全部作为原料，无倾倒、焚烧与填埋。

符合
塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。
本项目综合耗电量150千瓦时/吨废塑料。

符合
新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。
本项目采用先进技术，采用湿法破碎。除人工包装外均为自动化生产。

符合
塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。
本项目仅涉及清洗、湿法破碎工艺，生产过程中仅产生极少量颗粒物，符合相关保护规定。

符合
鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。
本项目使用生产效率高新型设备，工艺先进，能耗物耗较低。

符合
废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。
本项目正在进行环境影响评价。建设单位按照环境保护“三同时”的要求建设配套相应环境保护措施。项目建设完成后编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。

符合
企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。
本项目企业加工、存储场地均在封闭厂房内，地面全部硬化且无明显破损。

符合
企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。
本项目原料存放在原料间内，产品存放在成品间内，固体废物存储在厂房内，无混存现象、无露天堆放现象。

符合
企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、泥砂、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。
因商业需求，本项目原料要求严格，均为废PET矿泉水瓶，进厂前已进行脱标处理并初步挑选除杂，采用塑料包装进行打包送至厂区内原料间暂存。湿法破碎及清洗产生的固废主要成分为泥砂及杂质，由市政部门统一清运。

符合
再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。

本项目仅涉及清洗、湿法破碎工艺，生产过程中仅产生极少量颗粒物，符合相关保护规定。
符合
对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
本项目选用低噪声设备、厂房隔声、安装基础减振措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

符合
综上分析，本项目建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》相关要求。

四、与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，对渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。

本项目无大型土建工程，仅依托原有厂房进行设备安装，建成后在封闭厂房内进行生产，工艺进行涉及清洗、湿式破碎、甩干脱水分装，生产过程中仅有极少量颗粒物产生，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

综上所述，本项目建设符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》的要求。

五、与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析

本项目与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析见下表。

表1-6项目与《废塑料污染控制技术规范》符合性一览表

相关要求

本项目情况

符合性

废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施。

本项目原料进行人工分拣后分开存放，且废塑料存放在车间内，地面做简单防渗处理。

符合

含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他塑料分开进行。

本项目不含卤素废塑料。

符合

废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。

本项目建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。

符合

应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。

本项目原料进场前已由供货单位完成分拣，成平PET瓶片脱水甩干后直接打包外售。
符合
废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。

本项目生活污水排入防渗旱厕定期外运堆肥；本项目采用湿法破碎，生产废水经污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用不外排。选用低噪声设备、厂房隔声、安装基础减振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。
符合
宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。

本项目严格控制原料进场标准，并采用先进的自动化清洗技术，无需使用清洗剂。

符合

应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。

生产废水经污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用不外排。
符合

应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。

生产废水经污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用不外排。
符合

废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。

本项目仅进行废塑料瓶的湿法破碎，成品为PET塑料瓶片，无造粒工艺。

符合

综上分析，本项目建设符合《废塑料污染控制技术规范》相关要求。

六、与《废塑料再生利用技术规范》符合性分析

相关要求

本项目情况

符合性

破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备。干法破碎过程应配备粉尘收集和降噪设备。采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用。破碎机应具有安全防护措施。

本项目采用湿法破碎，生产废水经污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用不外排
符合

宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂。厂内处理后的排放废水，需进入城市污水收集管网的执行GB/T31962要求；直接排放的需满足当地环境保护管理要求。

本项目生活污水排入防渗旱厕定期外运堆肥；生产废水经污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用不外排。本项目严格控制原料进场标准，并采用先进的自动化清洗技术，无需使用清洗剂。

符合

应采用密度分选、旋风分选、摇床分选等技术，目标塑料分选率≥90%。宜使用静电分选、近红外分选、X射线分选等先进技术，目标塑料分选率≥95.应选择低毒、无害的助剂分选废塑料。分选废水应集中收集处理，不得未经处理直接排放。采用密度分选工艺应有高浓度盐水处理方案和措施。

本项目甩干脱水后直接打包外售。
符合

应采用节能熔融造粒技术。造粒废气应集中收集处理。推荐使用真空全密闭废气收集体系收集废气。推荐使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。废弃滤网、熔融残渣应收集处理。再生PVC塑料企业宜使用钙/锌复合稳定剂等环保型助剂，减少铅盐稳定剂使用量。应选用低毒、无害的改性剂、增塑剂、相容剂等助剂进行改性，不得使用国家禁止的改性剂。

本项目仅为废PET矿泉水瓶湿法破碎，成品为PET塑料瓶片，无挤出造粒工艺。
符合
塑料再生加工相关生产环节，每吨废塑料的综合电耗应低于500kW·h。废PET再生瓶片类企业及其他废塑料破碎、清洗、分选的企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗量低于1.5t。塑料再生造粒企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗低于0.2t。

本项目每吨废塑料的综合电耗为150kW·h；每吨废塑料综合新鲜水消耗量约为0.085t
符合
综上分析，本项目建设符合《废塑料再生利用技术规范》相关要求。

七、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析

相关要求

本项目情况

符合性

第一条为贯彻落实《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》（国办发〔2007〕72号）、《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号），加强废塑料加工利用的污染防治，保护人民群众身体健康，保障环境安全，促进循环经济健康发展，制定本规定。

本项目为废PET矿泉水瓶湿法破碎、清洗工艺，产品为PET塑料瓶片。
符合

第二条在中华人民共和国境内废塑料加工利用活动必须遵守本规定要求。本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。

本项目为废PET矿泉水瓶湿法破碎、清洗工艺，产品为PET塑料瓶片。
符合

第三条废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。
本项目因商业需求，原料入场要求严格把控，入场原料均为废PET矿泉水瓶，入场前已完成脱标、简单除杂。不含生产食品用塑料袋，不含废塑料类危险废物，不含被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不含废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等；本项目生产废水经污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用不外排。不涉及废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动
符合

第四条废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。

本项目不含挤出造粒工艺。
符合
第五条进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。

禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。

禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。

本项目原料均为黑龙江省内厂家提供，无进口材料。
符合
第六条进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。

本项目原料均为黑龙江省内厂家提供，无进口材料。

符合

第七条废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。鼓励有条件的废塑料加工利用集散地申请开展国家“城市矿产”示范基地建设，申请开展废旧商品回收体系建设试点工作。

本项目不含挤出造粒工艺。湿法破碎及清洗环节产生的杂质及泥沙属于一般工业固体废物，外售综合利用。
符合

综上分析，本项目建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关要求。

八、选址合理性分析

（1）选址合理性

本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区南一路313号院内，本项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。鸡西市莘锦耀再生资源利用有限公司法人租赁原鸡西紫维输送带有限责任公司部分厂房和土地（租赁协议见附件4），用地性质为工业用地（具体见附件4），符合当地土地利用规划。本项目占地于整个土地手续厂界中的区位关系见下图：
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图1-3项目占地于整个土地手续厂界中的区位关系
（2）外环境相容性

①本项目东侧、南侧、西侧为空地，北侧隔空地为废弃厂房。

②项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。

③本项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境将产生一定影响，但通过采取本环评提出的相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。

（3）环境功能一致性分析

根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。项目建设不会使得环境功能发生改变。综上所述，本项目选址可行。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
鸡西市莘锦耀再生资源利用有限公司位于黑龙江省鸡西市恒山区南一路313号院内建设废弃塑料资源化综合利用项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的规定，本项目属于第三十九“废弃资源综合利用业”“422非金属废料和碎屑加工处理”，需编制报告表的类别，现办理环评手续。

工程建设内容及规模
本项目占地面积为4936.6m2，建筑面积1958.66m2，设置原料间、成品间、生产车间及其他附属用房。项目年处理废塑料（废PET矿泉水瓶）3万吨。主要建设内容见表2-1。
表2-1工程组成一览表

工程类别

项目名称

工程建设内容及规模

备注

主体工程

生产车间

位于1号厂房，1层，建筑面积1181.66m2，内置一条湿法破碎生产线，由6组湿法破碎机组成，单组处理能力为1.72t/h，年运行365d，日运行8h，年处理量30000t/a，原料为废PET矿泉水瓶。

利旧现有建筑物

辅助工程

休息室

位于2号厂房，1层，面积20m2，位于2号厂房内东侧，用于员工休息。

利旧现有建筑物

储运工程

原料间1

位于2号厂房，1层，面积200m2，最大储存能力2000t，贮存废PET矿泉水瓶。

利旧现有建筑物

成品间1

位于2号厂房，1层，建筑面积200m2最大储存能力2000t，贮存成品PET塑料瓶片，成品每周外售一次。

利旧现有建筑物

危险废物

贮存库
位于2号厂房，1层，建筑面积5m2，最大储存能力0.5t，主要用于存储生产过程产生的危险废物。

利旧现有建筑物进行改造

一般固废

暂存间

位于2号厂房，1层，建筑面积25m2，最大储存能力15t，主要用于生产过程产生的一般固废暂存间。

利旧现有建筑物

公用工程

供水

厂区生产用水为厂外拉运生产用水由拉运罐车随拉随用，拉运协议见附件5；生活用水为订购桶装矿泉水。

依托

排水

项目生活污水排入防渗旱厕定期外运堆肥。项目生产废水经污水处理系统处理后循环利用，不外排。
依托

供热

项目生产无需供热，冬季生活供暖采用电取暖。

新建

供电

项目用电由当地市政电网提供，能够满足项目用电。

依托

环保工程

废气

防治措施

项目生产位于封闭厂房内，采用湿法破碎、清洗、甩干脱水工艺，根据《排污许可证申请核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，分选、干法破碎、无水清洗工艺会产生颗粒物，本项目为湿法破碎+有水清洗，所以本项目生产工艺不产生颗粒物。生产过程中装卸、运输、打包产生少量的颗粒物仅作定性分析，所以厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。污水处理系统产生的臭气经每天人工喷洒生物除臭剂处理后，厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准限值要求。

新建
废水

防治措施

生活污水排入防渗旱厕定期外运堆肥。

依托

生产废水排入厂区内自建污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用，不外排。

新建

噪声

防治措施

选用低噪声设备、厂房隔声、安装基础减振措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

新建

固体废物

防治措施

生活垃圾集中收集，交由环卫部门处理。

新建

湿法破碎及清洗产生的泥砂及杂质收集后同沉淀池污泥，外售至砖厂综合利用。

新建

地下水土壤防渗措施

项目采取分区防渗措施。危废贮存库进行重点防渗，地面基础必须防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行。生产车间、原料间、成品间、一般固废暂存间进行一般防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。其他区域进行简单防渗，防渗技术要求一般地面硬化。

新建

3、主要原辅材料

本项目不从事塑料类危险废物的回收利用活动，由于商业需求，本项目原料入场要求严格，原料为合作商家提供的废PET矿泉水瓶，原料来源不涉及医疗行业或化工行业，入场前由合作商家完成分拣、脱标、脱瓶盖、基础清洗后方可入场。入场后可直接投入生产。（PET塑料供货协议见附件6）主要原辅料用量情况见表2-2和表2-3。
表2-2主要原料一览表

序号

原料名称

单位

合计

1
废PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）矿泉水瓶
万t/a
3.00
废PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）矿泉水瓶理化性质：聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种，英文名为Polyethyleneterephthalate简称PET或PETP（以下或称为PET），俗称涤纶树脂，是由对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)经过缩聚产生的高分子化合物。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽，作为饮料包装瓶，具有质量轻、机械强度大、透明度好、气密性好等优点。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中较大的韧性，但作为包装材料，其硬度相对较低，受强压易破裂；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。但其耐热性较差，作为包装瓶使用温度通常不超过65℃，装高温液体易变形并可能溶出有害物质。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂。
表2-3主要辅料一览表

序号

辅料名称

单位

用量

1
水

t/a
2547.304

2
电

kW·h/a
4500000
3

除臭剂

kg/a

730
4、主要成品方案

本项目主要成品方案表见表2-4。本项目原料为合作商家提供的废PET矿泉水瓶，原料来源不涉及医疗行业或化工行业，入场前由合作商家完成分拣、脱标、脱瓶盖、基础清洗后方可入场。入场后可直接投入生产，本项目成品为PET塑料瓶片。本项目原料已在入场前进行脱标、脱瓶盖、基础清洗，在湿法破碎+纯水洗机械摩擦的工艺处理后，可达到外售标准。

表2-4主要成品方案表

序号
成品名称

单位
年产量
备注
1
PET塑料瓶片

t/a

29100
存放于成品间

物料平衡
本项目物料平衡情况见表2-5。

表2-5物料平衡一览表
原料

进料量（t/a）

产生

产生量（t/a）

废塑料

30000

塑料瓶片

29100
原料包装

0.01

废原料包装

0.01

湿法破碎清洗杂质、泥沙、干污泥

900
新鲜水

2547.304

污泥水分

33.345

回用、蒸发水分

2513.959
总计

32547.314
总计

32547.314

主要设备
表2-6本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

一

生产车间1#

1

湿法破碎清洗机
台

6
2

传送带
条
14

3

钢制沉淀水槽
套
6
4

甩干机

台

4

5

气浮机

台

2

6

污泥压滤机

台

1

7、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，年工作365天，每班8小时。

8、公用工程

（1）给水

本项目生活用水为桶装矿泉水，生产用水为厂外拉运，循环利用。

①生活用水

本项目职工人数为10人，依据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水量按80L/人·d计算，生活用水量为0.8t/d，292t/a。

②湿法破碎清洗用水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中：4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表中废PET-PET片料-湿法破碎+清洗工艺-废水产污系数为2.6吨/吨-原料。本项目瓶片生产线湿法破碎清洗量为3万t/a，则湿法破碎清洗废水量为78000t/a,213.7t/d。湿法破碎清洗废水经配套沉淀池沉淀处理后，其中0.1t/d进入污泥，其余废水回用于生产。

根据建设单位提供资料，塑料清洗部分损耗补充水量为循环水量的3%，则湿法破碎补充新水量为6.411t/d。这本项目年新鲜水用水量为213.7t+6.411t×364=2547.304t。
排水

①生活污水
本项目生活污水排入防渗旱厕定期外运堆肥，不外排。

②生产废水

本项目湿法破碎清洗废水排入污水处理系统处理后循环利用。综上，本项目无生产废水排放。本项目水平衡情况见图2-1。
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图2-1全厂水平衡图（t/d）

（3）供热

本项目生产无需用热，冬季供暖采用电取暖。

（4）供电

本项目用电由当地市政电网提供，能够满足本项目用电。

9、厂区平面布置

本项目占地面积4936.6m2，设置生产车间、原料间、成品间、休息室、危废贮存库、一般固废暂存间等。生产车间位于厂区北侧1号厂房；原料间和成品间及休息室位于厂南侧2号厂房内。项目平面布置功能区明确，交通便利，建构筑物布置规范，因此本项目平面布置合理。详见附图2.厂区平面布置图
10、环保投资

本项目总投资50万，环保投资4.5万，环保投资占总投资比例为9%，本项目环保投资具体情况参见表2-7。
表2-7环保投资一览表

序号

治理项目

治理措施

环保投资（万元）

1

废气

定期喷洒除臭剂

0.3
2

废水

污水处理系统
1.5
3

噪声

基础减振、厂房隔声等

0.2
4

固体废物

垃圾桶；固废收集、运输；危险废物贮存库、危险废物委托处理

1

5

跟踪监测费用

0.5
6

厂区分区防渗
1
环保投资

4.5
总投资

50

环保投资占总投资的比例
9%




	工艺流程和产排污环节
	施工期

项目施工期间主要进行设备安装，此过程会产生少量颗粒物、生活污水、施工噪声、少量施工人员生活垃圾及设备包装纸箱。施工期废气通过及时通风的措施来降低对周围环境的影响，工人生活污水排放至防渗旱厕；选用低噪声设备；施工人员生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运，设备包装纸箱外售至废品回收站。

综上所述，施工期间对环境会产生一些不利影响。由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响随着施工的结束而消除。
运营期

工艺流程图如下：
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①原料暂存

原料为废PET矿泉水瓶，入场前已进行加工预处理，对废PET矿泉水瓶进行人工分拣、脱标、脱瓶盖、并清洗基础杂质，采用塑料包装进行打包送至厂区内原料间暂存。

②湿法破碎

本项目采用湿法破碎，原料通过升降输送机送至破碎机进行破碎，在破碎机的腔体内通过叶轮高速旋转将原料撕扯、切割成碎片，同时破碎机设置有进水管，破碎时水管持续进水进行机内喷淋。

③清洗

将破碎后的塑料放入清洗机进行清洗，去除并沉淀泥砂等杂质，无需使用清洁剂进行洗涤，废塑料被充分搅动，直至去除废塑料表面的杂质。清洗完成后由提料机自动提料并脱水。清洗废水沉淀处理后循环使用。本项目连续生产，如遇生产间断时期，污水处理系统持续运行，保证水质。进入污水处理系统后的水源保持重复利用，蒸发消耗，不外排。
④甩干
清洗后用甩干机将水甩干，甩干过程产生的水回流到清洗机。
⑤成品打包

筛选后的成品PET塑料瓶片打包装袋，存入成品库外售。

	与项目有关的原有环境问题
	本项目为新建项目，依托原有废弃厂房进行设备安装，原有废弃厂房为鸡西紫维输送带有限责任公司成品库房，地面硬化良好，且鸡西紫维输送带有限责任公司停产多年，厂房长期闲置，无环境污染情况，所以本项目不存在原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状调查与评价

3.1.1项目所在区域环境空气质量达标情况

（1）基本污染物
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达到二级标准，达标天数为350天（95.9%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为26μg/m3、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9mg/m3和115μg/m3。各污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3。综上本项目环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值中过渡阶段浓度限值的二级标准。
（2）其他污染物

本项目其他污染物TSP委托黑龙江盛睿检测评价有限公司于2026年4月21日—2026年4月24日对项目所在区域进行监测，监测点位为当季主导下风向，监测频次为连续监测3天。TSP小时平均值每天采样时间至少24h。监测点基本信息见表3-1，监测点位见图3-1，评价结果见表3-2。

表3-1其他污染物补充监测点位基本信息
监测点位

坐标（○）

监测

因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

厂址内

下风向
130.92846578
45.20773261
TSP

2026.4.21~4.24
东侧
50

表3-2其他污染物监测结果表
监测

点位

坐标（○）

污染物

平均时间

评价标准μg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

经度

经度

厂址内下风向
130.92846578
45.20773261
TSP

24

300

0.106~0.117

37.33

0

达标
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图3-1监测点位图
根据监测结果，评价区内环境空气中TSP24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值中过渡阶段浓度限值的二级标准。
3.2地表水环境

本项目所在区域地表水体为穆棱河，最后汇入兴凯湖。根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030），穆棱河为III类水体功能，因此本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

根据《2025年黑龙江省生态环境状况公报》，鸡西市参与国家考核计算的断面共8个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为75.0%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。兴凯湖和小兴凯湖水质状况均为轻度污染。
3.3声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

本项目厂界及周围50m范围内无声环境保护目标，现对厂界外1m处进行现状监测，监测频次为1天，昼间、夜间各一次；监测日期为2026年4月24日。监测结果见表3-3.
表3-3厂界四周1m处噪声监测结果表

监测点名称
监测结果

监测

因子

监测频次
昼间

夜间

厂界东侧1m处
52

45

Leq
监测1天，昼间、夜间各一次

厂界西侧1m处

51

41

厂界南侧1m处

54

47

厂界北侧1m处

56

43

鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB(A)；功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。

本项目所在区域声功能区划为2类区。执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据现场踏查，本项目周边50m范围内无敏感目标。根据现状监测结果，本项目厂界四周1m处噪声值昼间在51～56dB（A），夜间在41～47dB（A）。由监测结果可知，本项目厂界区域噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

3.4地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目厂房内地面硬化，清洗设备及钢制沉淀水槽均为密闭设备，不会对地下水、土壤环境产生影响；其他区域及厂区道路采取简单防渗。

本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。建设项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。

综上所述，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不需要开展现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）及现状调查结果，本项目位于现有厂区内，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，大气环境保护目标主要为居民区，详见表3-4及图3-2。

表3-4本项目大气环境保护目标一览表

名称

中心坐标/°

保护对象

保护内容

环境

功能区

相对厂

址方位

相对厂界

距离/m

经度

纬度

东山屯

130.92442511

45.20658020

居民区
人群

二类区

W

250

2、声环境保护目标

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境保护目标

本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

4、生态环境保护目标

本项目占地范围内无生态环境保护目标。
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图3-2大气环境保护目标分布图

	污染

物排

放控

制标

准
	运营期

厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。

表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
污染源

污染因子

排放限值

单位

标准来源

厂界外浓度

最高点

颗粒物

1.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中表2排放标准

厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。

表3-6《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

污染源
污染因子
排放限值
单位
标准来源

厂界

臭气浓度
20
无量纲

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表1中二级标准限值要求

2、废水

运营期生活污水排入厂内防渗旱厕定期外运堆肥，生产废水经污水处理系统处理后循环使用，不外排。

3、噪声

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-7厂界环境噪声排放限值单位：dB（A）

项目
昼间
夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类

60

50

4、固体废物

（1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（2）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（3）《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	本项目无废气、废水外排现象，因此无需申请总量


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期间主要进行设备安装，此过程会产生少量颗粒物、生活污水、施工噪声、少量施工人员生活垃圾及设备包装纸箱。施工期废气通过及时通风的措施来降低对周围环境的影响，工人生活污水排放至防渗旱厕；选用低噪声设备；施工人员生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运，设备包装纸箱外售至废品回收站。

综上所述，施工期间对环境会产生一些不利影响。由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响随着施工的结束而消除。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施

1、废气源强
湿法破碎废气

项目生产位于封闭厂房内，采用湿法破碎、清洗、甩干工艺，根据《排污许可证申请预核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，分选、干法破碎、无水清洗工艺会产生颗粒物，本项目为湿法破碎清洗+甩干，所以本项目生产工艺不产生颗粒物。

生产过程中装卸、运输、打包产生少量的颗粒物以无组织形式在封闭厂房内逸散，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放二级标准。

污水处理系统异味
本项目湿法破碎清洗废水排入一号厂房内污水处理系统处理后循环利用。处理采用“三级沉淀+气浮”工艺，不涉及生化处理，产生的异味较小，本次评价仅进行定性分析。项目污水处理单元均位于封闭厂房内，通过每日人工喷洒生物除臭剂2kg进行处理，加强厂区绿化，厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准限值要求。

2、废气监测计划

本项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目运营期大气污染源监测要求对照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“5.4自行监测管理要求”执行，具体见表4-1。

表4-1废气监测要求统计表

监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
厂界
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2二级标准

臭气浓度

1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准限值要求

3、废气处理技术可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中对污染防治可行技术的要求，本项目生产工艺仅涉及湿法破碎及清洗工艺无颗粒物产生，生产过程中装卸、运输、打包产生少量的颗粒物以无组织形式在封闭厂房内逸散。可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放二级标准。
本项目湿法破碎清洗废水排入一号厂房内污水处理系统处理后循环利用。处理采用“三级沉淀+气浮”工艺，不涉及生化处理，产生的异味较小，本次评价仅进行定性分析。项目污水处理单元均位于封闭厂房内，通过每日人工喷洒生物除臭剂进行处理，加强厂区绿化，厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。

4、废气排放环境影响

综上所述，本项目排放的污染物不会对项目范围内环境保护目标产生较大影响，不会改变区域内环境质量现状，对周边大气环境影响较小。

二、运营期水环境影响分析和保护措施

1、废水源强

①生活污水

本项目职工人数为10人，依据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水量按80L/人·d计算，生活用水量为0.8t/d，292t/a。本项目生活污水排入防渗旱厕定期外运堆肥，不外排。

②生产废水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中：4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表中废PET-PET片料-湿法破碎+清洗工艺-废水产污系数为2.6吨/吨-原料。本项目瓶片生产线湿法破碎清洗量为3万t/a，则湿法破碎清洗废水量为78000t/a，213.7t/d。湿法破碎清洗废水经配套污水处理系统三级沉淀+气浮处理后，其中约0.1t/d进入污泥，其余废水回用于生产。

本项目生产废水的水质污染因子为COD和SS，根据《4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册》，COD产污系数420克/吨-原料，氨氮产污系数21.2克/吨-原料。则根据本项目原料用量及用水量，则本项目COD产污系数约为161.54mg/L，氨氮产污系数约为8.15mg/L。根据企业提供行业数据，本项目工艺的SS产生浓度约为500mg/L。
表4-2废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/

生产线
装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施
污染物排放
排放

时间h
核算

方法

产生

废水量

m3/h

产生

浓度

mg/L
产生量
kg/h
工艺

效率

%
核算

方法
排放

废水量

m3/h
排放

浓度

mg/L
排放量
kg//h
职工

生活
职工生活

生活污水

COD
类比法
0.05

300
0.015
排入防渗旱厕外运堆肥，不外排

/
/

/

/
/
2920

BOD5
200
0.010
/
/
SS
200
0.010
/
/
氨氮
30

0.001
/
/
湿法

破碎

清洗
湿法破碎

清洗

湿法破碎

清洗废水

COD
类比法
26.7125
161.54

4.315
排入污水处理系统处理后循环利用，不外排

/
/
/
/
/
2920
SS
500
13.356
/
/
/
氨氮
8.15

0.218
/
/
/

2、生产废水处理技术可行性分析

本项目利用废PET矿泉水瓶作为原料，入场前已由供货单位进行加工预处理，对废PET矿泉水瓶进行人工分拣、脱标、脱瓶盖、并清洗基础杂质。所以生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土等无机物。本项目采用“三级沉淀+气浮”的废水处理工艺，污水排入钢制沉淀水槽，沉淀后的废水再排入下一个钢制沉淀水槽，内设气浮机，水中悬浮的颗粒大部分沉淀下来，处理后的水排先入循环水槽后在进入清水水槽作为原料清洗水使用，污泥在污泥压滤机压滤后外售至砖厂综合利用。根据建设单位提供的资料，本项目工艺产生的主要水质污染因子为COD、SS。污水处理站的去除效率如下表所示：

表4-3污水处理效果一览表

污染因子

COD

SS

进水浓度（mg/L）

161.54
500
出水浓度（mg/L）

80.77
25
去除效率（%）

50
95
回用水质要求（mg/L）

-
100
废水类别

污染物项目

《排污许可证申请与核发技术规范
废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）

本项目

采取的措施
可行性

综合废水

pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮
预处理：沉淀，气浮，混凝，调节，其他；

生化处理：活性污泥法，序批式活性污泥法（SBR），缺氧/好氧法（A/O），厌氧/缺氧好氧法（A/O），膜生物法（MBR），曝气生物滤池（BAF），生物接触氧化法，周期循环活性污泥法（CASS），其他。

三级沉淀+
气浮

可行

表4-4环保措施可行性分析
本项目原料已由供货单位进行加工预处理，有供货单位对废PET矿泉水瓶进行人工分拣、脱标、脱瓶盖、并清洗基础杂质才允许进场投入生产。本项目生产废水经过“三级沉淀+气浮”处理后可达到表4-3企业提供所需回用水质标准，COD出水浓度可达80.77mg/L、SS出水浓度可达25mg/L根据企业提供信息，回用水质满足本项目所需回用要求，出水稳定。从水质角度分析，湿法破碎清洗废水排入污水处理系统，处理后循环使用是可行的。采取上述措施后，项目废水对地表水环境的影响不大，措施可行。

三、运营期声环境保护措施

1、噪声源强

运营期噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-5。

表4-5噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内声源）

工序/

生产线

声源名称
数量（台）

声源源强-声功率级/dB（A）

声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行

时段

建筑物

插入损失
/dB（A）
建筑外噪声

X
Y
Z
声压级
/dB(A)
建筑物外距离
生产

车间1#

湿法破碎机
1
85

低噪声设备、基础减振，隔声、安装消声设施

240

180

1.2

15

57.0

连续

25
32.0
1

湿法破碎机

1
85

246

180

1.2

13

58.0

连续

25
33.0

1

湿法破碎机

1
85

252

180

1.2

11

59.0

连续

25
34.0

1

湿法破碎机

1
85

258

180

1.2

9

61.0

连续

25
36.0

1

湿法破碎机

1
85

264

180

1.2

7

63.0

连续

25
38.0

1

湿法破碎机

1
85

270

180

1.2

5

65.0

连续

25
40.0

1

清洗机
1
70

240

170

1.2

15
42.0

连续

25
17.0

1

清洗机

1

70

246

170

1.2

13
43.0

连续

25

18.0

1

清洗机

1

70

252

170

1.2

11
44.0

连续

25
19.0

1

清洗机

1

70

258

170

1.2

9
46.0

连续

25
21.0

1

清洗机

1

70

264

170

1.2

7
48.0

连续

25
23.0

1

清洗机

1

70

270

170

1.2

5
50.0

连续

25
21.0

1

提料机
1
75

240

160

1.2

15

47.0

连续

25
22.0

1

提料机

1

75

246

160

1.2

13

48.0

连续

25

23.0

1

提料机

1

75

252

160

1.2

11

49.0

连续

25

24.0

1

提料机

1

75

258

160

1.2

9
51.0

连续

25

26.0

1

甩干机
1
80

240

150

1.2

15

52.0

连续

25
27.0

1

甩干机

1

80

246
150

1.2

13

53.0

连续

25

28.0

1

甩干机

1

80

252
150

1.2

11

54.0

连续

25

29.0

1

甩干机

1

80

258
150

1.2

9
56.0

连续

25

31.0

1

污水

处理系统
水泵

2

85

低噪声设备、基础减振，隔声、安装消声设施

245

230

1.2

8
71.0

连续

25

46.0

1

气浮机

2
75

250

230

1.2

10

55.0

连续

25

30.0

1

污泥

压滤机

1

80

255

230

1.2

10

56.5

连续

25

31.5

1

注：表中坐标以厂区西南角（130.92778310,45.20642781）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。距室内边界距离以距西边界为准。

项目在运输过程中，严格遵守各项规定，合理管理运输车辆，控制、减少运输车辆噪声，同时采取禁止鸣笛，禁止夜间运输等有效的防护措施。

2、污染防治措施及环境影响分析

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）预测模式，根据项目特点，本次预测不考虑大气吸收、地面效应等衰减因素，仅考建筑物隔声和几何发散衰减，预测点的A声级LA（r）可按下式计算：

[image: image9.png]La(r)=La(ro)-Agiv




式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

预测结果见表4-6。

表4-6厂界噪声影响预测结果

预测点

贡献值dB（A）
标准值dB（A）
昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东侧
31

31
60

50

厂界南侧

32
30

60

50

厂界西侧

34
32
70

55

厂界北侧

36
31
70

55

由预测结果可以看出，本项目选用低噪声设备，通过采取减振、消声、隔声等措施后，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，同时运营期落实好报告中提出的监测要求，发现超标及时采取降噪措施，保证厂界噪声达标排放，避免噪声扰民情况发生，项目建设对周围声环境影响较小。

3、监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），确定本项目噪声污染源监测计划，监测计划见表4-7。

表4-7噪声监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

执行排放标准

厂界四周1m处

Ld、Ln、Lmax

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

若建设单位不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

四、运营期固体废物治理措施

1、固体废物源强

（1）生活垃圾

本项目劳动定员10人，年工作365天，职工生活垃圾按每日每人次产生0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.005t/d，1.825t/a。生活垃圾集中收集后，由市政部门统一清运。

（2）一般工业固废

①湿法破碎清洗废物

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中：4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表中废PET-PET片料-湿法破碎+清洗工艺-固废产污系数为30千克/吨-原料，主要成分为泥砂及杂质。本项目瓶片生产线湿法破碎清洗量为3万t/a，则湿法破碎清洗固废产生量为900t/a（其中22.23t进入污泥中），主要成分为泥砂及杂质外售至砖厂综合利用。
②沉淀污泥

本项目污水处理系统处理污78000t/a，设计进水指标中SS平均值500mg/L；设计出水指标中SS25mg/L。计算剩余污泥量为：78000×0.6×（500-25）÷106≈22.23t/a（此为原料中泥沙及杂质沉淀量，包含于湿法破碎清洗固废产生量为900t/a内，此处计算仅为计算含水污泥量）。产生的污泥采用压滤机脱水至含水60%，则本项目脱水污泥产生量约为22.23÷（1-60%）=55.575t/a。则本项目沉淀污泥约为55.575t/a，收集后外售至砖厂综合利用。

③废原料包装袋

根据建设单位提供资料，本项目废原料包装袋产生量约为0.01t/a，暂存于一般固体废物贮存区，外售综合利用。

（3）危险废物

本项目设备中的润滑油约每年更换一次，每次更换量约0.1t，则废润滑油年产生量为0.1t，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于HW08类危险废物，废物代码为900-214-08，装于密封容器中，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理本项目机械设备维修过程废润滑油产生量约0.1t/a，暂存于危废贮存库，委托有资质单位进行处置。本项目危险废物废润滑油最大贮存量仅为0.1t/a，废润滑油挥发性低，且用专用密封罐密封贮存于封闭危险废物贮存库中。采取以上措施后不易产生挥发性有机物，可满足（GB18597-2023）相关要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施选址要求：选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施污染控制要求：贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表应保持清洁。危险废物应使用专用的容器进行盛装，容器和包装物应符合相关标准和规范，具有足够的强度、密封性和耐腐蚀性，以防止危险废物泄漏。容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物标签，标签应清晰易读，不应人为遮盖或污染，标明危险废物的类别、危险特性、产生单位、产生日期等信息。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存过程污染控制要求：贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的产生量、来源、去向、贮存时间、贮存地点等信息。定期对贮存设施进行检查和维护，确保设施的正常运行和污染防治措施的有效性。检查内容包括容器和包装物的完整性、泄漏情况，贮存设施的防渗、防雨、防风等设施的状况等。贮存设施内的危险废物应按照类别和特性进行分类存放，不同类别的危险废物之间应保持一定的间隔距离，避免相互混合和污染。贮存设施应设置专人管理，管理人员应经过专业培训，熟悉危险废物的危险特性和贮存管理要求，掌握应急处理措施。

根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日实施）中转运管理要求转移联单制度：转移危险废物必须严格执行危险废物转移联单制度。产生单位在转移危险废物前，应向所在地生态环境主管部门申请领取转移联单，并按照规定填写相关信息，包括危险废物的种类、数量、来源、去向、运输方式等。

转移过程中，运输单位应如实填写转移联单的运输环节信息，包括运输车辆、驾驶员、押运人员等信息，并在转移完成后将转移联单返回给产生单位和接收单位，由双方分别保存备查。

运输要求：运输危险废物的单位应具有相应的危险货物运输资质，运输车辆和设备应符合国家有关危险货物运输的规定，具备必要的安全设施和防护设备，如防火、防爆、防泄漏等设施。

运输过程中，应采取防止危险废物泄漏、散失和扬散的措施，如使用密封良好的运输容器、对运输车辆进行覆盖等。同时，应遵守国家有关危险货物运输的路线、时间和速度等规定，避免在人口密集区、水源保护区等敏感区域停留和运输。运输单位应制定运输应急预案，明确在运输过程中发生泄漏、火灾等突发事故时的应急处理措施，确保在事故发生时能够及时、有效地进行应急处置，减少事故对环境和人体健康的危害。

装卸要求：装卸危险废物时，应使用专用的装卸设备和工具，轻拿轻放，避免对容器和包装物造成损坏，防止危险废物泄漏。

装卸人员应经过专业培训，熟悉危险废物的危险特性和装卸操作规程，穿戴必要的防护用品，如防护服、手套、口罩等。

装卸现场应设置必要的安全警示标志和防护设施，如消防器材、泄漏应急处理设备等，以应对可能发生的突发事故。

2、环境管理要求

本项目固体废物处置率100%，对外环境影响较小。固体废物产生情况见表4-8。

表4-8固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
固废

名称

产生装置或工艺单元

固废

属性

类别

代码

产生情况

处理措施

最终去向

核算

方法

产生量（t/a）

工艺

处置量（t/a）

生活

垃圾

职工

生活

生活垃圾

900-099-S64

系数法

1.825
/

1.825
由市政

部门统一清运

废包

装
原料

打包
一般工业固体废物

900-003-S17

类比法
0.01
/

0.01
外售至废品回收站
湿法破碎清洗废物

湿法破碎清洗

900-099-S59

系数法

900

/

900

外售至砖厂综合利用。

污泥

污水

处理

900-099-S07

系数法

55.575

/
55.575
表4-9危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生

工序及装置

形态

产生周期

转运周期

危险

特性

污染防治

措施

t/a

t/次

2

废润滑油
HW

08

900-

214-

08

0.1
0.1

机械设备维修
液态

1次/年

1次/年
T/In

密封贮存于危废贮存库，委托有资质单位进行处置

3、固废储存场所管理要求

（1）一般固体废物环境管理要求

①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

（2）危险废物环境管理要求

①本项目设置5m2危险废物贮存库，贮存库设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物贮存库地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数不大于10-7cm/s，或至少2mm厚的高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料；

②收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

③贮存容器应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性；

④贮存容器保证完好无损并具有明显标志；

⑤不相容的危险废物应分开存放，并设有隔离间隔断；

⑥危险废物暂存场所需要设有符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的专用标志；

⑦设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。

通过采取上述措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物暂存具备可行性，建设项目危险废物贮存设施基本情况见表4-10。
表4-10危险废物贮存信息基本情况表

序号

贮存设施名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存能力

贮存周期

1

危险废物贮存库

废润滑油
HW

08

900-214-

08

成品间东侧
5m2
采用专用密封罐收集、暂存

0.1t

365天

本项目产生的危险废物在厂内指定的危废贮存库安全暂存，定期委托有资质单位处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，贮存库应及时清运贮存的危险废物。本项目建成后危废最大准存能力为0.5吨，满足全厂的危废贮存需求，则本项目建设危废贮存库是可行的。

综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%不会影响周边环境。

五、地下水、土壤

本项目采取分区防渗措施。危废贮存库进行重点防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。生产车间、原料间、成品间、污水处理间、一般固废暂存间进行一般防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。其他区域进行简单防渗，防渗技术要求一般地面硬化。通过以上防渗措施消除了对地下水、土壤的污染途径。因此本项目不进行地下水、土壤分析。

六、生态

本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。

七、环境风险

1、评价依据

①风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目项目涉及的风险物质主要是废润滑油，风险识别表4-11。

表4-11危险物质风险识别表

序号

风险物质

CAS号

最大储存量（t）

临界量（t）

Q值

1

废润滑油

/

0.1
2500

0.00004
合计

0.00004
②环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中树应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q;当存在多种危险物质时，则按式（1-1）计算物质总量与其临界量的比值Q.
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式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

由表4-11可知，本项目涉及的危险物质的Q值<1，即可判定该项目环境风险潜势为I级，无需开展风险专项评价。

③评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。

表4-12环境风险评价等级判定表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

④环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

1、对大气造成的环境影响

本项目环境风险事故主要是由机械设备维修过程废润滑油，可能发生火灾甚至爆炸，对大气产生影响。

2、对地表水造成的环境影响

本项目机械设备维修过程产生的废润滑油暂存或管理不当，造成物质泄漏，得不到有效地处理和收集会造成周围地表水受到污染。

3、对土壤造成的环境影响

本项目械设备维修过程产生的废润滑油暂存或管理不当，造成物质泄漏，污染土壤环境。

4、对地下水造成的环境影响

本项目械设备维修过程产生的废润滑油暂存或管理不当，造成物质泄漏，污染土壤并进一步影响地下水体。

⑤环境风险防范措施

本项目风险事故主要是泄露及火灾事故，为降低环境风险事故对企业财产损失和职工的安全事故率，减少对环境造成的不良影响，本项目提出如下风险防范措施：

1、涉及危险物质的废物的储存区做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

2、项目的废润滑油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用择好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

3、加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌；

4、在易发生事故的设备和地点设置安全警示标识。如装置区设置易燃易爆等警示牌

5、对危险物品的装卸、转移应由专业人见或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。

6、在装运易燃、可燃液体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。

⑥分析结论

在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气环境的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。
八、与排污许可证衔接

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》〔2016〕81号，（九）分步实现排污许可全覆盖，按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，2020年全国基本完成排污许可证核发

根据《排污许可管理办法》（试行），第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第二十四条：在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42中金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422，废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，需要进行排污许可证简化管理。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	颗粒物
	封闭厂房
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-

1996）表2无组织排放监控浓度限值要求

	
	厂界
	臭气浓度
	项目污水处理系统位于封闭厂房内，厂房内部及厂区通过每日人工喷洒生物除臭剂进行处理，加强厂区绿化
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准限值要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	排入厂区防渗旱厕定期外运堆肥，不外排
	不外排

	
	生产废水
	COD、SS、氨氮
	项目生产废水经1号厂房内自建污水处理系统（三级沉淀+气浮）处理后循环利用，不外排
	

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	选取低噪声设备，采取减振、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	生活垃圾集中收集，交由环卫部门处理。

废包装外售至废品回收站。
湿法破碎清洗废物主要成分为泥砂及杂质，外售至砖厂综合利用。

污水处理系统污泥收集后，外售至砖厂综合利用。

废润滑油，暂存于危废贮存库，委托有资质单位进行处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目采取分区防渗措施。危废贮存库进行重点防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；参照GB18598执行。生产车间、原料间、成品间、污水处理间、一般固废暂存间进行一般防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；参照GB16889执行。其他区域进行简单防渗，防渗技术要求一般地面硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	①排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42中金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422，废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”。本项目投产运行前，需要进行排污许可证简化管理。

②竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。


六、结论
	本项目符合国家产业政策，环保治理措施技术可行、污染物达标排放。企业在确实落实各项治理措施的情况下，在环保方面是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程实际

排放量t/a（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量t/a②
	在建工程

排放量t/a（固体废物产生量）③
	本项目

排放量t/a（固体废物产生量）④
	以新带老

削减量t/a（新建项目不填）⑤
	本项目

建成后全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥
	变化量t/a

⑦

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.825
	/
	1.825
	1.825

	一般工业固体废物
	湿法破碎清洗废物
	/
	/
	/
	900
	/
	900
	900

	
	污泥
	/
	/
	/
	55.575
	/
	55.575
	55.575

	
	废包装
	/
	/
	/
	0.01
	
	0.01
	0.01

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1本项目地理位置图
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附图2厂区平面布置及四周关系图
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附图3厂区四周照片
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附件2检测报告
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附件3生态环境分区管控分析报告
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附件5生产用水拉运协议
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附件6废PET矿泉水瓶供货协议
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