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噪声专项评价

生态专项评价
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	省道密山至鸡西公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程

	项目代码
	2408-230000-04-01-933235

	建设单位联系人
	苏欣
	联系方式
	13351177679

	建设地点
	鸡西市鸡冠区，起自鸡西市鸡冠区朝阳四队东侧，省道密鸡公路K86+861处，止于国道丹阿公路与鸡西南环路交叉处

	地理坐标
	起点：131度02分59.176秒，45度16分07.221秒

终点：130度56分16.253秒，45度15分27.503秒

	建设项目
行业类别
	52_130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）
	用地（用海）面积（m2）

/长度（km）
	永久用地：438446m2
新增用地：427552m2
现有公路：10924m2
公路长度：10.108km

	建设性质
	( 新建（迁建）
( 改建
( 扩建
( 技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
( 不予批准后再次申报项目
( 超五年重新审核项目
( 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	黑龙江省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	黑发改交通[2026]224号

	总投资（万元）
	34470.42
	环保投资（万元）
	2198

	环保投资占比（%）
	6.38
	施工工期
	计划2026年8月

至2028年8月

	是否开工建设
	(否
( 是：                         

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目需要设置生态专项评价、噪声专项评价，设置理由见表1-1。

表1-1    专项评价设置理由

类别
专项评价设置原则（涉及的项目类别）
本项目情况
地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目为公路改扩建工程，不涉及设置原则中的项目类别。

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本项目为公路改扩建工程，不含隧道工程，不涉及开采类项目。

生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
本项目占地位于国家级水土流失重点治理区，属环境敏感区，编制生态环境专项评价。
大气

油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

本项目为公路改扩建工程，不属于码头工程。

噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
本项目为二级公路改扩建工程，涉及朝阳村、朝阳四队等环境敏感区，因此设置噪声专项评价。
环境风险

石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目为公路改扩建工程，不涉及设置原则中的项目类别。



	规划情况
	（1）《黑龙江省交通运输厅关于印发<黑龙江省省道网规划（2023年-2035年）>的通知》（黑交发[2024]20号）；

（2）《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划的通知》（黑政办规[2021]47号）。

	规划环境影响
评价情况
	黑龙江省生态环境厅《关于<黑龙江省省道网规划（2023年-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（黑环函[2023]285号）。



	规划及规划环境影响评价符合性分析
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图1-1  本项目在黑龙江省普通省道布局方案中的位置图
（1）与《黑龙江省省道网规划（2023年-2035年）》的符合性分析

根据《黑龙江省省道网规划（2023年-2035年）》，本项目省道S314密山（知一镇）至鸡西公路为我省规划12条东西横线中的第11条，起于密山市知一镇，经二人班乡、鸡东县，终点止于鸡西市鸡冠区，路线全长约97km，是黑龙江省东部地区的一条东西向交通要道，区间内将省道七台河至兴凯湖公路（S641）、国道集贤至当壁镇公路（G501）、国道东宁至虎林公路（G602）、国道丹东至阿勒泰公路（G331）省道等国省干线公路串联在一起，在我省东部地区充分发挥纽带作用，在区域公路网中具有重要的地位。
根据《省道密山至鸡西公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程初步设计》，本项目建设的路段是鸡冠区过境段公路，是省道S314 密山（知一镇）至鸡西公路的重要组成部分。从国省道路网布局来看，与鸡西北环路、丹阿公路 G331 形成骨架路网，承担国省道之间交通流转换作用，同时也是鸡冠区南部区域东西向连接的重要通道，处于区域内交通运输的轴心位置，在区域路网中发挥着重要的作用。

本项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第2303002025XS0021512号），经鸡西市自然资源和规划局审核，本项目符合国土空间用途管制要求。

通过后文生态环境分区管控符合性分析，本项目的建设符合鸡西市生态环境分区管控要求。

本项目强化资源节约集约利用，根据关于《省道密山至鸡西公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程项目用地预审意见的函》（黑自然资预审字【2025】47号），本项目不占用永久基本农田。根据黑土地保护相关文件，本项目按照土壤耕作层剥离际黑土地保护设计的要求，落实好相关保护措施，对占用的黑土地进行表土剥离，表土堆存期间播撒草籽养护，施工结束后，用于道路两侧绿化和区域生态恢复。

本项目加强施工期水资源循环利用和弃渣资源化利用。加强生物多样性保护，在既有道路上进行改扩建工程，尽可能维持所在区域生境质量和连通性，减少对生态功能的影响。在施工期与运营期加强大气、水、噪声以及固体废物污染防治，强化环境风险防范措施。
综上所述，本项目符合《黑龙江省省道网规划（2023年-2035年）》相关要求。

（2）与《黑龙江省省道网规划（2023年-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析

根据《黑龙江省省道网规划（2023年-2035年）环境影响报告书》相关要求，本项目合理规划穿越农田、森林、湿地的线路，谨慎选择路线，减少对重要生态系统的破坏。设计过程中采用以桥代路、减少高填深挖、收缩边坡、永临结合、合理调配土石方等一系列措施，最大程度减少对耕地的占用。
本项目位于鸡西市鸡冠区，起自鸡西市鸡冠区朝阳四队东侧，省道密鸡公路K86+861处，止于国道丹阿公路与鸡西南环路交叉处，本项目选线主动避让基本农田区域，减少对重要生态系统的破坏。根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《生态环境分区管控分析报告》，“三区三线”成果本项目不涉及穿越占用环境敏感区。全线共设置大桥1座，中桥1座，分离立交桥2座，通道桥1座，涵洞18道，通道涵4道以减少高填深挖情况。本项目按照土壤耕作层剥离际黑土地保护设计的要求，落实好相关保护措施，对占用的黑土地进行表土剥离，设置黑土存放点，表土堆存期间播撒草籽养护，施工结束后，用于道路两侧绿化和区域生态恢复。本项目加强施工期水资源循环利用和弃渣资源化利用。加强生物多样性保护，尽可能维持所在区域生境质量和连通性，减少对生态功能的影响。
综上所述，本项目符合《黑龙江省省道网规划（2023年-2035年）环境影响报告书》及其审查意见（黑环函[2023]285号）相关要求。
（3）与《黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划》的符合性分析

根据《黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划》，其发展目标中，普通国省道技术水平显著提升，普通国道基本达到二级及以上标准。以畅通道、强联通、补短板、优网络为重点，把交通基础设施建设摆在突出位置，加快形成覆盖城乡、内外通畅的现代化综合立体交通网，支撑龙江全面振兴全方位振兴取得新突破。
随着社会经济快速发展，交通量增长迅速，受冻土等病害影响，既有道路路基翻浆、路面破损较为严重，行车条件极差，通行能力及服务水平较低。为进一步完善区域路网布局，改善交通出行环境，提供安全、快捷、便利的交通运输条件，实施本次省道二级公路改扩建工程。

因此，本项目的建设符合《黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划》相关规划要求。



	其他符合性分析
	（1）生态环境分区管控符合性分析
根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台2026年06月24日出具的《省道密山至鸡西公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程生态环境分区管控分析报告》，结合《关于发布鸡西市生态环境准入清单（2023年版）的通知》（2024年2月）中附件《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目与管控要求符合性分析如下：

本项目位于鸡西市鸡冠区，起自鸡西市鸡冠区朝阳四队东侧，省道密鸡公路K86+861处，止于国道丹阿公路与鸡西南环路交叉处，本项目全线及临时工程占地均位于鸡西市鸡冠区境内，占地不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区等。相交单元为鸡冠区一般生态空间、黑龙江鸡西经济开发区、鸡冠区城镇空间、鸡冠区水环境工业污染重点管控区。项目位于“地下水环境一般管控区”。本项目与黑龙江省生态环境分区管控符合性分析如表1.2~1.4所示：
表1-2    本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表

一级分类

二级分类

是否

相交

所属

地市

所属

区县

相交单元名称

相交面积

（km2）

相交面积占项目范围百分比（%）

生态保护红线与一般生态空间

一般生态空间

是

鸡西市
鸡冠区
鸡冠区一般生态空间区
0.06
13.69%
环境质量底线

水环境工业污染重点管控区
是

鸡西市
鸡冠区
穆棱河知一桥鸡冠区1
0.42
96.19%
水环境工业污染重点管控区

是
鸡西市
鸡冠区
黑龙江鸡西经济开发区
0.02
3.81%
大气环境布局敏感重点管控区

是
鸡西市
鸡冠区
鸡冠区大气环境布局敏感重点管控区
0.44
100%
大气环境受体敏感重点管控区

是
鸡西市
鸡冠区
鸡冠区大气环境受体敏感重点管控区
0.03
6.43%
大气环境高排放重点管控区

是
鸡西市
鸡冠区
鸡冠区大气环境高排放重点管控区
0.02
3.81%
资源利用

上线

自然资源一般管控区
是
鸡西市
鸡冠区
鸡冠区自然资源一般管控区
0.44
100%
环境管控

单元

优先保护单元

是

鸡西市
鸡冠区
鸡冠区一般生态空间
0.06
14.37%

重点管控单元

是

鸡西市
鸡冠区
黑龙江鸡西经济开发区
0.02
3.74%

重点管控单元

是

鸡西市
鸡冠区
鸡冠区城镇空间
0.01

2.49%

重点管控单元

是

鸡西市
鸡冠区
鸡冠区水环境工业污染重点管控区
0.35
79.39%

表1-3    本项目与地下水环境管控区符合性分析

环境管控区编码

环境管控区名称

管控区类型

管控要求

符合性

YS2303026310001

鸡冠区地下水环境一般管控区

一般管控区

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
本项目为公路工程，属于生态类项目，不属于土壤污染重点监管单位。临时工程及主体工程不涉及有毒有害物质生产、堆存、储放、转运，不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等。
表1-4    与本项目相关的生态环境准入清单符合性
编码
名称
类别
管控要求
本项目情况
符合性
ZH23030210001

鸡冠区一般生态空间
优先保护单元
空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
本项目为二级公路改扩建项目，不属于生态功能不一致的开发建设项目，本项目建设不会改变原有生态功能。本项目已取得黑龙江省自然资源厅项目用地预审意见的函、已取得《建设项目用地预审与选址意见书》，已按有关法律法规规定办理相应文件。本项目不属于农业开发项目。本项目占用林地采取经济补偿、异地补偿及生态恢复等方式进行植被恢复；占用荒草地采取补偿费、植被恢复费及附着物补偿费等方式进行植被恢复；占用耕地通过缴纳耕地开垦费的方式补偿耕地，不涉及涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地。通过以上措施可以确保自然生态系统的稳定，不会损害其生态服务功能和生态产品质量。本项目临时工程不占用鸡冠区一般生态空间（优先保护单元）。
符合
ZH23030220001 

黑龙江鸡西经济开发区
重点管控单元
空间布局约束
1.黑龙江鸡西经济开发区（鸡冠产业园区）生物医药产业禁止发展化学原料药产业及生物医药中的农药产业。优势产业区限制电镀、喷漆项目进入。 2.黑龙江鸡西经济开发区（鸡冠产业园区）新型材料产业限制传统排污量大的石墨生产项目，包括石墨浮选，晶质石墨、微晶石墨选矿产品等加工产品项目进入。 3.鸡西市红星医药园区禁止引入生产废水排放量超出污水处理厂处理能力的企业。 4.鸡西市红星医药园区敏感目标搬迁以前禁止引入项目防护距离内存在敏感保护目标的项目。 5.同时执行 （1）入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。（2）新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。（3）重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。（4）未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。（5）禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。（6）编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。（7）规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。 （8）产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。（9）产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。 6.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目为公路工程，为生态影响类项目，不属于工业类项目，不涉及空间布局约束管控要求中的重点行业。

污染物排放管控

1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 2.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。 3.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 4.对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。 5.加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。 6.新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯 (PX) 项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过 100 万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。 7.各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的 HFCs 化工生产设施 （不含副立设施），环境影响报告书 （表） 已通过审批的除外。 8.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到2025年，在用 65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
本项目不涉及污水排放，不属于“两高”项目。本项目公路工程属于省重点交通基础设施项目，为生态影响类项目，不属于污染影响类项目，不涉及污染物排放管控要求中的行业。

符合
环境风险防控

1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
本项目为公路工程，在一定程度上完善开发区的环境风险防控体系，有利于开发区快速联系外界，接受救援并处理突发环境事件。

符合
资源开发效率要求
1.黑龙江鸡西经济开发区（鸡冠产业园区）园区中水回用率≥25%，工业用水重复利用率≥50%，单位工业增加值新鲜水耗≤9 立方米/万元。 2.鸡西市红星医药园区工业固体废物综合利用率≥85%。 3.同时执行 （1）落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。 （2）全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。

本次公路工程施工过程中加强节水设施使用。

符合
ZH23030220002

鸡冠区城镇空间
重点管控单元
空间布局约束
1.区域准入要求执行（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 （2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 2.水环境工业污染重点管控区同时执行 （1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。（2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。（3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目为公路工程，为生态影响类项目，不属于工业类项目，不涉及空间布局约束管控要求中的重点行业。

符合
污染物排放管控
1.同时执行：加快65t/h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 2.水环境工业污染重点管控区同时执行（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行 （1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。（2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。（3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。（4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
本项目为公路工程，不涉及上述行业。服务养护工区办公用房采用电加热，不涉及燃煤锅炉。
符合
环境风险防控
1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。2.水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等 

行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目为公路工程，不涉及化工园区，不属于“两高”项目，不排放有毒有害水污染物。

符合
资源开发效率要求
1.同时执行（1）推进污水再生利用设施建设。（2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。2.高污染燃料禁燃区同时执行（1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。（2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。

本次公路工程施工过程中加强节水设施使用。

符合
ZH23030220004

鸡冠区水环境工业污染重点管控区
重点管控单元
空间布局约束
1.同时执行：（1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。 （2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。（3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目为公路工程，为生态影响类项目，不属于工业类项目，不涉及空间布局约束管控要求中的重点行业。

符合
污染物排放管控
1.同时执行：（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
本项目为公路工程，不涉及上述行业。服务养护工区办公用房采用电加热，不涉及燃煤锅炉。

符合
环境风险防控
1.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
本项目为公路工程，不排放有毒有害水污染物，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。

符合
资源开发效率要求
1.高污染燃料禁燃区同时执行（1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。（2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
本项目为公路工程，服务养护工区办公用房采用电加热。

符合
本项目在鸡西市环境管控单元分布的区位见图1.1。
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图1.2    本项目在鸡西市环境管控单元分布中的区位图


	其他符合性分析
	②生态保护红线
本项目位于鸡西市鸡冠区，起自鸡西市鸡冠区朝阳四队东侧，省道密鸡公路K86+861处，止于国道丹阿公路与鸡西南环路交叉处，本项目全线位于鸡西市鸡冠区境内，占地不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区等。相交单元为鸡冠区一般生态空间、黑龙江鸡西经济开发区、鸡冠区城镇空间、鸡冠区水环境工业污染重点管控区。
本项目为线性基础设施建设，已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第2303002025XS0021512号），经鸡西市自然资源和规划局审核，本项目符合国土空间用途管制要求。
因此，本项目符合所在地区生态保护红线要求。

③环境质量底线
根据本次生态环境现状评价，本项目所在区域判定为环境空气达标区，六项环境空气污染物基本项目浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求。本项目所在区域声环境质量各监测点位的昼间、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类声环境功能区环境噪声限值。因此，所在区域环境质量现状良好，不存在生态环境现状问题。

本项目加强道路沿线绿化建设，设置必要的交通标识，并预留环保资金，对运营远期各声环境敏感目标进行跟踪监测，对超标的声环境敏感目标采取噪声污染防治措施，以减少交通噪声影响。本项目声环境敏感目标路段禁止夜间施工，采用符合施工要求的低噪声设备，施工路段两侧设置移动声屏障或围挡等降噪措施。

因此，本项目符合各管控单元污染物排放管控要求，严守环境质量底线。

④资源利用上线
本项目为公路改扩建工程，长度为10.108km，主要涉及占用土地资源。本项目现有公路占地面积为10924m2，新增永久用地面积为427552m2，永久用地总面积为438446m2。本项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第2303002025XS0021512号），本项目用地符合国土空间用途管控要求。

因此，本项目符合所在区域资源开发效率要求，符合资源利用上线要求。

综上所述，本项目的建设符合鸡西市生态环境分区管控要求。
（2）产业政策符合性分析
本项目已获得黑龙江省发展和改革委员会文件《关于省道密山至鸡西公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程可行性研究报告的批复》（黑发改交通[2026]224号），根据可研、初设批复，本项目的建设性质为改扩建项目，为省道二级公路改扩建工程。本项目路段是鸡冠区过境段公路，是省道S314 密山至鸡西公路的重要组成部分，承担国省道之间交通流转换作用，同时也是鸡冠区南部区域东西向连接的重要通道，处于区域内交通运输的轴心位置，在区域路网中发挥着重要的作用。为进一步完善黑龙江省公路网布局，改善区域内交通出行环境，在区域内提供安全、快捷、便利的交通运输条件，经黑龙江省发展和改革委员会研究同意实施本项目工程（项目代码：2408-230000-04-01-933235）。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号，自2024年2月1日起施行），本项目属于其中第一类鼓励类，二十四、公路及道路运输，1.公路交通网络建设：国省干线改造升级。

综上所述，本项目符合国家和地方当前产业政策。

（3）与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析
根据《关于印发<“十四五”噪声污染防治行动计划>的通知》（环大气[2023]1号）相关要求，优化噪声敏感建筑物

建设布局。在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，应间隔一定距离，提出相应规划设计要求。科学规划住宅、学校等噪声敏感建筑物位置，避免受到周边噪声的影响；中小学校合理布置操场等课外活动场地，加强校内广播管理，降低对周边环境的影响。噪声敏感建筑物隔声设计、检测、验收等应符合建筑环境通用规范、民用建筑隔声设计规范等相关标准要求。加强公路和城市道路养护。加强公路和城市道路路面、桥梁的维护保养，以及公路和城市道路声屏障等既有噪声污染防治设施的检查、维护和保养，保障其经常处于良好技术状态。

根据本次声环境影响预测和评价结果，本项目从噪声源、传播途径、声环境保护目标自身、交通管理等方面提出噪声防治对策。根据本次评价预测结果，居民住宅室内声环境质量各时期昼间和夜间均满足《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）中表2.1.3建筑物外部噪声源传播至主要功能房间室内的噪声限值要求（其中建筑位于2类、3类、4类区昼间≤45、夜间≤35）。本项目道路工程两侧加强绿化，运营期定期对道路进行养护，提高路面平整度，设置必要的交通标识，并预留环保资金，对运营远期各声环境敏感目标进行跟踪监测，对超标的声环境敏感目标采取噪声污染防治措施，以减少交通噪声影响。本项目声环境敏感目标路段禁止夜间施工，采用符合施工要求的低噪声设备，施工路段两侧设置移动声屏障或围挡等降噪措施。

综上所述，本项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》中的相关要求。

（4）与《中华人民共和国黑土地保护法》（2022年8月1日起施行）、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）、《自然资源部办公厅关于进一步加强黑土耕地保护的通知》（自然资办函[2022]1531号）、《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2023年12月24日修订）、黑龙江省地方标准《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）符合性分析
本项目用地面积为438446m2，为省道二级公路改扩建工程，线路穿越区域涉及黑土地。根据黑土地保护相关法律、法规、规范及政府职能部门下发相关规章制度，本项目建设单位鸡西市交通运输局应组织编制耕地表土剥离实施方案，建设占用耕地表土剥离利用实施方案的编制应严格依据中华人民共和国土地管理行业标准《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TD/T1048-2016）、黑龙江省地方标准《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）的要求进行编制。应包括项目概况、编制依据、表土剥离技术方法、表土存储地点、表土运输、剥离表土验收、投资估算、实施计划、保障措施、相关影像资料等。

表土剥离实施方案由自然资源部门会同农业农村、生态环境部门组织相关专家进行审查论证。实施方案通过专家审查论证后，自然资源部门会同农业农村部门予以备案并发放备案凭证，本项目建设单位持备案凭证方可实施表土剥离、运输、存储和利用。

目前本项目还未编制《项目建设占用耕地表土剥离利用实施方案》，本项目按照土壤耕作层剥离际黑土地保护设计的要求，落实好相关保护措施，对占用的黑土地进行表土剥离，暂存至表土临时堆场。剥离表土堆场施工前设置相应的防护及排水设施（截排水沟），周边设置围挡措施，表土按照要求层层堆置、逐层碾压，并经常洒水、苫盖，大风天气应暂停堆土场施工，施工结束后由建设单位对临时占地及弃土场覆土恢复地表植被，剩余表土收集送自然资源部门指定地点利用，由地方有关部门负责开垦与项目占用数量相等、质量相当的耕地，做到占黑土补黑土，最大限度保护黑土地。
表土剥离实施完毕后，实施主体应及时提出验收申请，分段实施的项目，可以分段申请验收。由自然资源部门会同农业农村部门组织验收。对验收不合格的，要求实施单位立即进行整改，待验收合格后，方可实施土地供应和开工建设。

（5）与《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析

根据《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》，“充分发挥抚双牡发展轴和以佳木斯为枢纽的东部城市组团及沿边城镇带“一团一轴一带”的节点城市作用，以东抵中俄边境和南接牡丹江市的地缘优势，推动区域一体化发展和沿边地区的高水平对外开放。加强联动东部城市组团城市。以佳木斯为枢纽城市，以“四煤城”为节点城市，培育壮大东部城市组团。促进产业分工协作和人才集聚，在牡佳高铁的基础上，继续加强鸡西与其他城市之间的区域交通通道建设，进一步强化组团城市“一体化”发展机制，推动城市转型振兴发展。积极融入省沿边城镇带。依托虎林、密山两个国家一类陆路口岸的优势，加强国内国际双循环的产业平台，重点强化能源、农业、旅游三大方向的对俄合作。落实《黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划》，建设高质量综合立体交通网络。提升“5纵2横1边”中的“横2”。加强密山口岸、虎林口岸腹地的交通及经济贸易联系，发挥对俄口岸重要的前沿作用。”
本项目为省道 S314 密山（知一镇）至鸡西公路为我省规划12条东西横线中的第11条，起于密山市知一镇，经二人班乡、鸡东县，终点止于鸡西市鸡冠区，路线全长约97km，是黑龙江省东部地区的一条东西向交通要道，区间内将省道七台河至兴凯湖公路（S641）、国道集贤至当壁镇公路（G501）、国道东宁至虎林公路（G602）、国道丹东至阿勒泰公路（G331）省道等国省干线公路串联在一起，在我省东部地区充分发挥纽带作用，在区域公路网中具有重要的地位。

结合《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第2303002025XS0021512号）本项目已列入鸡西市国土空间规划，同时符合国土空间用途管制要求。

因此，本项目符合《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。

（6）与《鸡西市鸡冠产业园区总体规划（2020-2035）》的符合性分析

根据《鸡西市鸡冠产业园区总体规划（2020-2035）》，开发区规划范围南侧边界中，靠东一侧的边界为本项目公路的部分路段，即开发区内公用设施配套服务区的南侧边界。因此，本项目公路为开发区与区外地区连通的重要道路之一，是鸡冠区南部区域东西向连接的重要通道。本项目与鸡西市鸡冠产业园区的位置关系见图1-3。

根据《鸡西市鸡冠产业园区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，本项目穿越开发区路段为开发区的配套规划道路，负责对外连接，本项目施工期采取废气、废水、噪声等污染防治措施，符合《鸡西市鸡冠产业园区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的相关要求。
因此，本项目符合《鸡西市鸡冠产业园区总体规划（2022-2035年）》和《鸡西市鸡冠产业园区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》相关要求。



	其他符合性分析
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图1-3    本项目与鸡西市鸡冠产业园区的位置关系示意图


	其他符合性分析
	（7）与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）符合性分析

表1-3    与自然资规[2021]2号文件符合性分析
文件要求
符合性分析
二、临时用地选址要求和使用期限
/
建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。
本项目临时用地占地类型为未利用地（荒地），临时用地不涉及占用耕地和永久基本农田。本项目施工结束后，由建设单位负责对全部临时用地进行生态恢复。
临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
本项目施工期预计24个月，未超过2年。
四、落实临时用地恢复责任
/
临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。
建设单位按要求在一年内完成对临时用地的土地复垦。
严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
建设单位按要求拆除全部临时建（构）筑物，对临时用地进行植被恢复。
因此，本项目的建设符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）相关要求。

（8）与《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030）的符合性分析
2016年7月18日黑龙江省人民政府印发了《关于黑龙江省水土保持规划(2015-2030年)的批复》（黑政函〔2016〕77号）。根据《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030年），项目区属于以水力侵蚀为主东北黑土区，水土流失强度为轻度，容许土壤流失量为200 t/km2·a，项目所在区域属于国家级水土流失重点治理区。


图1-4  黑龙江省水土保持重点预防区和重点治理区划分图

本项目建成后永久用地面积438446m2，其中新增占地面积427552m2，占用耕地面积248455m2（不占用基本农田），对于占用的农业用地，做好表层土壤剥离保护，本工程永久占地表土耕作层单独收集送自然资源主管部门指定地点利用，严格落实黑土地保护利用的相关法律法规、规章制度，做好黑土地保护利用工作。节约、集约使用黑土地，按照有关标准、规范和管理规定剥离表土，做好表土保护，共设置桥梁5座、涵洞18道，保持道路两侧水力联系，可避免导致水淹耕地、破坏黑土地和湿地生态环境。表土剥离、运输、存储过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施、必要的工程防护和保育措施，防止土壤和环境污染，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。剥离的黑土存放于黑土存放场（K9+030），堆存场地设置临时围挡、苫盖、截排水沟等防治措施。通过以上措施，可以减少水土流失，本项目建设符合《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030）的规划要求。



二、建设内容
	地理位置
	本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区，为省道二级公路改扩建工程，是省道S314密山至鸡西公路的重要组成部分，线路总体走向为东西走向，起点位于起自鸡西市鸡冠区朝阳四队东侧，省道密鸡公路K86+861处，沿鸡冠区南侧自东向西绕越城区布设新线，途径朝阳村、跨越鸡恒铁路、鸡西市鸡冠产业园区后至项目终点，设计路线全长10.108km，其中K0+000~K9+420为新建路段，K9+420~K10+108.395（鸡西市鸡冠产业园区路段）为改扩建路段。


路基宽度
		m

	12
	22
	
	5

	行车道宽度

	m

	2×3.75

	2×（3.75+3.5）

	6

	硬路肩宽度

	m

	2×1.5

	2×0.75


	7

	土路肩宽度

	m

	2×0.75
	/

	8
	人行道宽度
	m

	/
	2×3.0



m
		2500

	2500


	10
	圆曲线最小半径（超高6%）
	m

	300
	/

	11

	最大纵坡

	%

	5
	5


	12

	竖曲线最小半径

（一般值）

	凸型

	m

	4500

	4500


			凹型

	m

	4000

	4000


	13

	竖曲线最小长度

	m

	158.8
	180.59

	14

	停车视距

	m

	110

	110


	15

	路基设计洪水频率

	-

	1/50

	1/50


	16

	桥涵设计洪水频率

	-

	大、中桥1/100；

小桥、涵1/50

	大、中桥1/100；

小桥、涵1/50


	17
	汽车荷载等级

	-

	公路-Ⅰ级

	公路-Ⅰ级




填料最小强度（CBR）（%）

	
	上路床

	0 m～0.3m
	≥95%

	6


	下路床

	轻、中及重交通荷载等级

	0.3 m～0.8 m
	≥95%

	4


	上路堤

		0.8 m～1.5 m
	≥94%

	3


	下路堤

		＞1.5 m
	≥92%

	2




4
	.0

	
	2029年
	63.58%
	16.68%
	4.72%
	15.02%
	100%


	2035年
	63.46%
	16.32%
	4.81%
	15.41%
	100%


	2043年
	63.28%
	15.84%
	4.96%
	15.92%
	100%



	表2-12    各特征年交通量预测结果表
路段
年份
交通量（辆/d）
昼间（辆/h）
夜间（辆/h）
K0+000～K10+108.395
2029年
2650
149
33
2035年
3666
206
46
2043年
5166
291
65
表2-13    各特征年各车型交通量折算结果表          单位：辆/h

车型
年份
小型车
中型车
大型车
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
K0+000～K10+108.395
2029年
95
21
25
6
29
6
2035年
131
30
34
7
41
9
2043年
184
42
46
10
61
13

	


	总平面及现场布置
	本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区，为省道二级公路改扩建工程，是省道S314密山至鸡西公路的重要组成部分，线路总体走向为东西走向，起点位于起自鸡西市鸡冠区朝阳四队东侧，省道密鸡公路K86+861处，沿鸡冠区南侧自东向西绕越城区布设新线，途径朝阳村、跨越鸡恒铁路、鸡西市鸡冠产业园区后至项目终点，设计路线全长10.108km，其中K0+000~K9+420间为新线，K9+420~K10+108.395（鸡西市鸡冠产业园区路段）段为既有城市过境段。本项目占地面积438446m2，现有公路占地面积为10924m2，新增永久用地面积为427552m2。
K0+000~K9+420路段设计速度为80km/h，路基宽12m，行车道宽2×3.75m，硬路肩宽2×1.5m，土路肩宽2×0.75m；
K9+420~K10+108.395（鸡西市鸡冠产业园区路段）段为既有城市过境段设计速度为40km/h，路基宽22m，行车道宽2×（3.75+3.5），硬路肩宽2×0.75m，人行道宽度2×3.0m。

本项目设分离式立体交叉2处，新建分离立交桥432.68m/2座全部为主线上跨，1处为朝阳村分离桥（K1+227），1处为公铁立交桥（K8+523），通道桥34.02m/1座（K2+417.5），通道涵4道（均为6×5m钢筋混凝土）。本项目平面交叉9处，其中与一级公路交叉2处，与通村路、机耕路交叉7处。本项目设置桥梁2座，大桥126.34m/1座、中桥64.92m/1座。
本项目设置1#综合施工场地（路面基层、面层拌和站、施工驻地、桥梁预制场、混凝土拌站），上道桩号为K3+338；2#综合施工场地（混凝土拌站桥梁预制场、施工驻地），上道桩号为K10+108.395，详细位置见附图4。
本项目物料临时堆场、施工便道以及桥涵施工过程中的保通便道，均在道路规划用地红线范围内进行，不新增临时占地。桥涵便道、便函按7.0m宽路基计，大桥便道按桥梁全长+200m计，中桥便道按200m计，涵洞便道按50m计。


填料最小强度（CBR）（%）

	
	上路床

	0 m～0.3m
	≥95%

	6


	下路床

	轻、中及重交通荷载等级

	0.3 m～0.8 m
	≥95%

	4


	上路堤

		0.8 m～1.5 m
	≥94%

	3


	下路堤

		＞1.5 m
	≥92%

	2



	一般地质地段，路基基底压实度≥90%；台后填土压实度≥96%。

（3）建设周期

项目拟于2026年8月开工，2028年8月底投产运行，总施工期24个月。 
施工准备：2026年8月；

路基工程：2026年8月～10月；

路面施工：2027年4月～10月；

桥涵工程：2027年4月～6月；

交叉施工：2027年8月～10月；

其他工程及沿线附属设施：2027年9月～2028年8月；
	

	其他
	无。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	（1）主体功能区规划
本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区，根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省主体功能区规划的通知》（黑政发[2012]29号），本项目位于省级重点开发区域内，属于生态功能区的其他区域，见图3-1。

[image: image7.jpg]



图3-1    主体功能区分布图
①省级重点开发区域功能定位和发展方向：

功能定位：全省重要的能源基地和煤电化基地，以煤机为重点的装备制造基地，以石墨精深加工为重点的新材料基地，打造国内生态旅游城市，建设对俄进出口产品加工基地、优质农产品加工基地。

发展方向：发展煤电化、石墨新材料、装备制造、绿色食品和生态旅游五大主导产业。永庆煤化工园区、滴道煤电循环经济产业等园区重点发展煤炭、电力、煤化工、建材产业；麻山石墨产业园区、恒山石墨产业园区等园区重点发展石墨新材料产业；鸡西煤机园区重点发展煤机装备制造产业；依托农业资源优势重点发展绿色食品和医药产业；依托兴凯湖、乌苏里江等良好的生态资源重点发展生态旅游产业。
生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复和环境治理，加强煤矸石等废弃物和采煤沉陷区治理，强化煤层气抽采及综合利用，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。
基础设施建设：完善主城区基础设施建设，加快鸡西机场改扩建和东部物流通道建设。
本项目属于《黑龙江省省道网规划》中提到的省道，项目为道路改扩建工程，项目运行将改善区域交通环境，有利于鸡西市农业、工业和旅游业的发展；同时，项目用地范围内及服务养护工区不在自然保护区、生态红线等环境敏感区内。综上，本次工程建设与《黑龙江主体功能区规划》的相关要求是相符合的。

（2）生态功能区规划
根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所在区域的生态功能区划情况见表3-1。

表3-1    本项目所在区域的生态功能区划一览表

生态功

能分区

单元

生态区

Ⅰ—3三江平原农业与湿地生态区

生态亚区

Ⅰ—3—2完达山山地针阔混交林与湿地生态亚区

生态功能区

Ⅰ—3—2—6鸡西矿、农、林业生态功能区

所在区域面积

鸡西市和鸡东县组成,面积5543平方公里

主要生态环境问题

植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题。
生态环境敏感性

南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感。
主要生态系统服务功能

土壤保持、林矿农业生产。
保护措施与发展方向

合理的进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业

项目为道路改扩建工程，项目运行将改善区域交通环境，有利于鸡西市农业、工业和旅游业的发展；同时，项目用地范围内及服务养护工区不在自然保护区、生态红线等环境敏感区内。项目运行对区域生态环境影响较小，不会对生态功能产生显著影响。因此，本工程建设与《黑龙江省生态功能区划》相符合。

（3）生态环境现状
评价区内生态系统类型主要是由森林生态系统、农田生态系统、城镇生态系统组成，其中以农田生态系统和森林生态系统为主，城镇生态系统面积相对较小。详见生态专章。
（4）大气环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关要求，本项目大气环境质量现状的常规污染物引用当地发布的环境质量数据。

根据《2025 年黑龙江省生态环境质量状况》（2026 年1月）中公布的数据，鸡西市空气质量级别达到二级标准，达标天数为350天（95.9%）。2025 年鸡西市各项污染物年均浓度综合情况如下表。

表3-2   鸡西市2025年环境空气质量统计表
污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率(%)

达标

情况

PM2.5
年平均质量浓度

26
35

86.6%

达标

PM10
年平均质量浓度

43
70

71.6%

达标

NO2
年平均质量浓度

17

40

42.5%

达标

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3%

达标

CO

第95百分位数日平均浓度（mg/m3）
900
4000

22.5%
达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度
115
160

71.8%
达标

各污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值中过渡阶段浓度限值的二级标准。由上表可知，鸡西地区为环境空气质量达标区。
（5）地表水环境
本项目2座桥梁跨越地表水体均为无名干渠，最终都汇入无名泡中，无名泡均无水体功能。本项目所在区域地表水体为穆棱河，根据《水利部、国家发展和改革委员会、环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》（水资源[2012]131号），穆棱河为III类水体功能，因此本项目参照III类水体功能执行，区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
根据《2025年黑龙江省生态环境状况公报》，鸡西市参与国家考核计算的断面共8个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为75.0%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。穆棱河口内达到Ⅲ类水质类别标准。兴凯湖和小兴凯湖水质状况均为轻度污染。

图3-2    全省地表水水质状况示意图
（6）声环境
本项目路线途经朝阳村四队、朝阳村三队、朝阳村、黑龙江鸡西经济开发区管委会，其中朝阳村四队公路西侧（W）南华大街南侧（S）临路第一排建筑物、公路西北侧（WN）南华大街北侧（N）临路第一排建筑物位于4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其他敏感点为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
根据项目特点及评价需要，本次评价声环境质量现状监测委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司，监测时间为2026年5月12日至13日，具体监测点位基本信息见表3-3，详细情况见附件6。

表3-3    声环境质量现状监测点位基本信息
类型

序号
监测点位
检测项目

频次
噪声声敏感点

1-1#
黑龙江鸡西经济开发区管委会N1
公路西北侧（WN）靠近本项目公路一侧第一排建筑物第一层
噪声Leq，同步监测

L10、L50、

L90及Lmax（背景点只监测

Leq）
2天，昼间、夜间各监测1次，每次监测20min；同步记录车流量（按大、中、小型车记录）
1-2#
公路西北侧（WN）靠近本项目公路一侧第一排建筑物第三层
1-3#
公路西北侧（WN）靠近本项目公路一侧第一排建筑物第五层
1-4#
公路西北侧（WN）靠近本项目公路一侧第一排建筑物第七层
1-5#
距离既有道路中心线200m处背景点
2#
朝阳村N2
公路南侧（S）临路第一排建筑物
3#
朝阳村三队N3
公路北侧（N）临路第一排建筑物
4#
朝阳村四队N4
公路西侧（W）临路第一排建筑物
5#
朝阳村四队N5
公路西侧（W）南华大街南侧（S）临路第一排建筑物
6-1#
朝阳村四队N6
公路西北侧（WN）南华大街北侧（N）临路第一排建筑物
6-2#
公路西北侧（WN）南华大街北侧（N）临路第三排建筑物
7#
朝阳村四队N7
公路北侧（N）临路第一排建筑物
8#
朝阳村四队N8
公路东侧（E）临路第一排建筑物
衰减断面监测
9-1#
垂直衰减断面N9
距路肩20m
噪声Leq
9-2#
距路肩40m
9-3#
距路肩60m
9-4#
距路肩80m
9-5#
距路肩120m
声环境质量现状监测结果见表3-4、表3-5。相应现状车流量情况见噪声专项评价报告中“表4.2-3和表4.2-5”


	生态环境现状
	表3-4    声环境质量现状监测结果表                                                      单位：dB(A)
序号
2026年5月12日
2026年5月13日
昼间
夜间
昼间
夜间
LAeq
Lmax
L10
L50
L90
LAeq
Lmax
L10
L50
L90
LAeq
Lmax
L10
L50
L90
LAeq
Lmax
L10
L50
L90
1-1#
54

65.4

61.2

56.6

54.7

44

54.4

48.8

45.2

43.6

54

64.7

60.5

56.0

54.8

43

54.8

49.2

44.8

43.5

1-2#
54

63.4

60.1

56.1

54.4

43

53.6

48.9

44.8

42.8

53

64.2

59.2

55.8

53.9

42

52.1

48.0

45.0

42.8

1-3#
53

64.6

59.6

55.3

54.2

42

53.1

48.7

44.8

43.5

52

64.0

59.1

55.3

53.1

42

52.6

48.3

43.7

42.5

1-4#
53

63.2

58.2

54.5

53.4

42

52.2

47.3

43.2

41.5

52

63.8

57.9

54.0

53.3

41

51.5

47.4

43.7

41.7

1-5#
51

58.7

53.6

49.8

48.5

40

47.3

43.0

39.3

37.1

51

58.4

53.0

49.3

47.4

41

46.9

43.1

39.4

37.4

2#
56

64.1

58.5

54.7

53.5

45

52.9

47.3

43.4

41.8

55

63.1

58.2

54.2

52.4

44

50.5

47.0

42.3

41.4

3#
55

62.4

57.3

53.6

52.1

44

51.9

46.5

42.9

40.9

56

63.1

57.9

53.9

52.2

43

51.1

45.5

42.1

39.8

4#
55

62.1

57.7

53.4

51.9

43

50.8

45.3

42.0

40.7

55

62.9

57.8

53.6

52.6

42

50.1

44.6

41.4

39.7

5#
57

64.8

59.7

55.0

53.5

45

51.7

48.2

44.2

42.4

56

63.9

59.0

54.9

53.0

44

52.3

47.1

43.2

41.7

6-1#
57

63.1

59.5

55.0

53.3

45

52.0

47.5

43.2

42.0

57

64.1

59.3

56.0

54.0

45

52.9

48.1

44.0

42.5

6-2#
54

62.1

56.9

53.3

51.4

44

51.7

46.4

42.7

40.9

55

61.6

57.2

54.0

51.7

43

49.5

45.7

41.9

39.7

7#
54

61.4

55.7

51.7

50.5

43

50.7

46.1

41.7

40.4

52

58.8

55.1

50.6

49.3

41

47.7

43.9

39.4

38.2

8#
55

62.8

57.6

53.9

52.4

45

52.0

47.7

44.1

42.4

55

61.3

57.2

53.0

51.3

44

50.9

47.0

42.8

41.1




	生态环境现状
	表3-5    道路垂直衰减断面现状噪声监测结果表      单位：dB(A)
序号
测点名称
2026年5月12日
2026年5月13日
昼间
夜间
昼间
夜间
9-1
垂直衰减断面1
距路肩20m
53
42
54
42
9-2
距路肩40m
51
39
52
40
9-3
距路肩60m
49
38
50
38
9-4
距路肩80m
48
37
49
38
9-5
距路肩120m
47
36
48
36
根据现状监测结果，声环境质量监测点位中黑龙江鸡西经济开发区管委会、朝阳村、朝阳村三队、朝阳村四队公路西侧（W）居民、朝阳村四队公路西北侧（WN）南华大街北侧（N）临路第三排及后面居民、朝阳村四队公路北侧（N）居民、朝阳村四队公路东侧（E）居民的昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值要求。声环境质量监测点位朝阳村四队公路西侧（W）南华大街南侧（S）临路第一排建筑物、公路西北侧（WN）南华大街北侧（N）临路第一排建筑物的昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区环境噪声限值要求。
（7）地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水、土壤环境质量现状调查与环境影响评价。
本项目穿越路线经过的村屯主要为朝阳村、朝阳三队、四队，经调查，该村饮用水采用分散式水井供水，距离本项目道路边界线最近的分散式饮用水水井位于道路北侧的380m的朝阳三队，本项目现有道路占地范围内及新建道路占地范围内不涉及穿越、占用饮用水水源地保护区。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、现有工程环保手续履行情况

由于原有旧路修建较早，无环境影响评价、竣工环境保护验收等手续，未对其进行处罚。

2、原有环境污染和生态破坏问题

（1）生态

原有旧路为鸡西市鸡冠产业园区内道路（K9+420～K10+108.395），既有道路路基宽度22m，路面宽度16m，两侧人行道路各3m。两侧主要为入驻工业园区企业。原有道路已运行多年，受人类经济活动影响，区域内植物类型主要为道路两侧绿化，无野生动植物，无水土流失情况，无明显生态破坏问题，未发现明显环境问题。

（2）废气

原有旧路运营期产生的废气主要为汽车尾气。汽车尾气主要污染物为NO2、CO、THC等。汽车尾气经扩散后，对周围大气环境影响不大，未发现明显环境问题。

（3）废水

原有旧路废水主要为路面径流污水，污染物主要为COD、SS等，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度等。原有旧路设置有排水设施，排水较困难，整体使用状况一般。
（4）噪声

原有旧路噪声主要为来往车辆产生的交通噪声，通过现状监测可知，原有旧路沿线两侧敏感点昼、夜间声环境均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。原有旧路未发现明显环境问题。

3、现有旧路存在的环保问题及“以新带老”措施

既有工程道路路况较差，路面受损严重，存在交通噪声对沿线声环境的影响。本项目对改扩建路段维持既有横断面布置，将原路面拆除重建，减少交通噪声对沿线声环境的影响。

	生态环境保护目标
	（1）生态环境保护目标

本项目全线位于鸡西市鸡冠区境内，占地不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区等。本项目主要生态环境保护目标见表3-6。
表3-6    主要生态环境保护目标表
目标名称
与工程位置关系
保护对象
保护要求
陆生生态环境
公路沿线两侧300 m内区域
区域生态环境，野生动植物（国家级二级公益林、其他公益林等）及栖息环境
生态环境质量不因工程建设而下降
景观
公路沿线两侧300 m内区域
沿线景观的协调保护

线路保护措施与沿线景观的协调保护

一般生态空间
公路沿线两侧300 m内区域

鸡冠区一般生态空间
生态环境质量不因工程建设而下降
国家级水土流失重点治理区

公路沿线两侧300 m内区域

黑土地
减少水土流失
（2）地表水环境保护目标

本项目中桥、大桥跨越地表水体为季节性干渠，无无水体功能类别，距离本项目最近的河流为北侧3.2km的穆棱河，本项目无地表水环境保护目标。
（3）地下水环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）：“7.2.4.2 其他区段，一般情况下不设置评价范围；当路中心线两侧各200m及两端各延长200m的范围与地下水饮用水水源保护区（或饮用水取水井）范围有空间交叠时应将整个水源保护区（饮用水取水井群区）纳入评价范围。”

通过《黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台》查询，本项目周边无地下水饮用水水源保护区。因此，本项目不设置地下水环境影响评价范围，本项目无地下水环境保护目标。

（4）大气环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ 1358-2024)，大气环境保护目标包括主要集中式排放源（如特长隧道洞口、长隧道洞口、通风井洞口、服务区）周围200m范围内的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

本项目无特长隧道洞口、长隧道洞口、通风井洞口、服务区等集中式排放源。经调查，本项目综合施工场地周围200m范围内无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

因此，本项目不设置大气环境保护目标。




	生态环境保护目标
	（5）声环境保护目标

本项目评价范围内的声环境保护目标见表3-8。
表3-8    公路声环境保护目标调查表

序号

名称

里程范围

线路形式

方位

与路面高差m

距边界（红线）距离/m

距中心线距离/m

不同功能区户数
保护目标情况
敏感点现场照片

与线路位置图
建前
建后
建前
建后
建前
建后
1
朝阳四队北侧居民

K0+000
东西
走向
道路
北侧
0.1～
0.5
/
165
/
165
4a类：0户
2类：10户
新建路段
4a类：0户
2类：10户
砖混结构建筑，在道路起点正北方向，地上1层建筑，周围以乡村道路、农田为主
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2
朝阳四队西北侧居民
K0+000
东西
走向
道路
西北侧
0.1～
0.5
/
53
/
59
4a类：6户

2类：7户注：粉色区域为4a类、绿色区域为2类
新建路段
4a类：6户

2类：7户注：粉色区域为4a类、绿色区域为2类
砖混结构建筑，在道路起点西北方向，地上1层建筑，周围以二级公路、乡村道路、农田为主
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3
朝阳四队西侧居民

K0+000~K0+170

东西
走向

道路
西侧
0.3～
0.5
/

30
/

36
4a类：8户

2类：17户注：粉色区域为4a类、绿色区域为2类
新建路段
4a类：13户

2类：12户注：粉色区域为4a类、绿色区域为2类、绿色包粉色区域为由2类变为4a类

砖混结构建筑，在道路起点西北方向，地上1层建筑，周围以二级公路、乡村道路、农田为主
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4
朝阳四队东侧居民

K0+115~K0+170

东西
走向
道路
东侧
0.3～
0.5
/

28
/

34
4a类：0户

2类：3户注：绿色区域为2类

新建路段
4a类：1户

2类：2户注：绿色区域为2类、绿色包粉色区域为由2类变为4a类

砖混结构建筑，在道路起点东侧，地上1层建筑，周围以乡村道路、农田为主
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5
朝阳三队

K0+890~K1+270

东西
走向

道路
北侧
0.2～
0.4
/

80
/

86
4a类：0户

2类：17户注：绿色区域为2类

新建路段

4a类：0户

2类：17户注：绿色区域为2类

砖混结构建筑，在道路北侧，地上1层建筑，周围以乡村道路、农田为主
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6
朝阳村
K1+190~K1+270

东西
走向
道路
南侧
0.2～
0.4
/
20
/
26
4a类：0户

2类：13户注：绿色区域为2类

新建路段
4a类：2户

2类：10户注：绿色区域为2类、绿色包粉色区域为由2类变为4a类

砖混结构建筑，在道路南侧，地上1层建筑，周围以乡村道路、农田为主
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7
黑龙江鸡西经济开发区管委会

K10+108.395
东西
走向
道路
西北侧
0
145
145
152
152
4a类：0户

2类：1户注：绿色区域为2类

改扩建路段
4a类：0户

2类：1户注：绿色区域为2类

七层建筑物，在道路西北侧，周围以工业企业、二级公路、一级公路、管委会内部道路为主
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	评价

标准
	（1）环境质量标准

①环境空气

本项目所在区域的环境空气功能区为二类区，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级浓度限值。各评价因子环境空气质量标准限值见表3-9。

表3-9    各项目污染物的浓度限值

污染物名称

取值时间

标准值（μg/m3）

标准来源

PM10
年平均
60
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目过渡阶段二级浓度限值
日平均
120
PM2.5
年平均

30
日平均

60
SO2
年平均

60
日平均

150
1小时平均

500
NO2
年平均

40
日平均

80
1小时平均

200
CO

日平均

4000
1小时平均

10000
O3
日最大8小时平均
160
1小时平均

200
TSP
年平均
200
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值
日平均
300
②地表水环境

本工程建所在区域地表水体为穆棱河，根据《水利部、国家发展和改革委员会、环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》（水资源[2012]131号），穆棱河为III类水体功能，因此本项目参照III类水体功能执行，区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。执行标准限值见表3-10。

表3-10    地表水环境质量标准基本项目标准限值       单位：mg/L
项目

Ⅲ类

项目

Ⅲ类

人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃

pH值（无量纲）

6～9

砷

≤0.05

溶解氧

≥5

汞

≤0.0001

高锰酸盐指数

≤6

镉

≤0.005

化学需氧量

≤20

铬（六价）

≤0.05

五日生化需氧量

≤4

铅

≤0.05

氨氮

≤1.0

氰化物

≤0.2

总磷

≤0.2

挥发酚

≤0.005

总氮

≤1.0

石油类

≤0.05

铜

≤1.0

阴离子表面活性剂

≤0.2

锌

≤1.0

硫化物

≤0.2

氟化物

≤1.0

粪大肠菌群

（个/L）

≤10000

硒

≤0.01

③声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）要求，将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m。当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

本项目二级公路属于交通干线，本项目路段沿线相邻区域主要为2类和3类声环境功能区。本项目路线途经朝阳村四队、朝阳村三队、朝阳村、黑龙江鸡西经济开发区管委、鸡西市鸡冠产业园区。本项目途经朝阳村四队、朝阳村三队、朝阳村相邻区域为2类声环境功能区，边界线外35m内的区域为4a类声环境功能区；本项目途经鸡西市鸡冠产业园区相邻区域为3类声环境功能区，边界线外20m内的区域为4a类声环境功能区；黑龙江鸡西经济开发区管委会位于2类声功能区且属于不临街高层建筑；服务养护工区北侧紧邻本项目公路，运营期服务养护工区距离公路边界线35m内区域为4a类声环境功能区，公路边界线35m外为2类声环境功能区。
表3-11    环境噪声限值                          单位：dB（A）

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

3类
65
55
4a类

70

55

（2）污染物排放控制标准

①废气
本项目施工期沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，施工扬尘、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值；基层拌合站、水泥拌合站颗粒物有组织、无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放限值要求；燃烧器燃烧废气排放浓度和烟气黑度参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2、表4中的二级标准要求，见表3-12、表3-13、表3-14、表3-15。
表3-12    大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）
污染物
标准值
执行标准
单位

数值
颗粒物
无组织

mg/m3
周界外浓度最高点 1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

苯并[a]芘

15m排气筒

mg/m3
0.3×10-3
kg/h
0.05×10-3
无组织
μg/m3
0.008

非甲烷总烃

15m排气筒

mg/m3
1.2
kg/h
10
无组织
mg/m3
周界外浓度最高点4.0

沥青烟

15m排气筒

mg/m3
75
kg/h
0.18
无组织
生产设备不得有明显的无组织排放存在

表3-13    《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1
生产过程
生产设备
颗粒物
散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通风生产设备污染物排放限值
20mg/m3
表3-14    《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3
污染物项目
限值
限值含义
无组织排放监控位置
颗粒物

0.5mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

表3-15    《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

污染物项目

二级

污染物排放监控位置
烟尘
200mg/m3
烟囱
二氧化硫

850mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

烟囱排放口
NOX
/
烟囱

②噪声
本项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中规定的标准限值，见表3-13。
表3-13    建筑施工噪声排放标准                     单位：dB
昼 间

夜 间

70

55

本项目运营期服务养护工区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2、4类标准。

表3-14    运营期噪声排放标准                       单位：dB

类别

昼间

夜间

标准来源

2类

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）

4类（北侧）

70

55

③固体废物
本项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。

	其他
	本项目为公路改扩建工程，无需申请总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析
（1）对土地利用影响

工程施工占地区域内的耕地、林地等农用地转为建设用地（公路用地），评价区内土地利用发生农转非变动。 
1）临时占地土地利用结构变化 
临时工程占地包括表土暂存场、施工便道、施工综合场地等临时用地。根据现场勘查，临时占地现状主要为荒地，地面植被为杂草等，施工场地等压实土地，改变土壤结构，易产生水力侵蚀等。另外，不管哪种形式的临时占地都扰动地表，破坏腐殖质层，丧失地表植物（作物）生长能力。 
临时占地的生态影响主要表现在施工期，临时工程占地剥离的表土在表土暂存场和耕地剥离黑表土分开堆存，施工结束后用于复垦和植被恢复。整个土地占用过程伴随着水土流失影响发生，在严格落实“水土保持方案”中的相关措施，会减缓施工期生态环境的影响；施工结束后，如果能够落实临时占地恢复原有土地使用功能的措施，以上影响将会消失。 
2）永久占地土地利用结构变化及影响分析 
本项目永久占地面积为438446m2，项目建成后土地利用类型将发生变化，公路的建设使得重点评价范围内土地利用格局发生了变化，林地、耕地面积均有所减少，建设用地的面积由于公路的建成显著增加。表明工程建设对评价区农业生产有一定影响，由于耕地的植被主要受人为控制，因此，本工程占地不会对区域的生态景观造成不可替代影响。工程永久占地中耕地比例占比较高。工程永久占地将改变原有土地的使用功能，将使沿线区域耕地减少，特别是对征地涉及到的乡镇、村庄，征用土地将减少其人均耕地及农业产出，工程设计中按照有关标准予以补偿并且，以减轻对农业生产的影响。本工程虽占用耕地资源，但工程整体呈线性分布于沿线地区，因此对整个评价范围而言，这种变化影响较小，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化。工程建设将使建设用地面积得以提高，但对整个评价范围而言，数量变化不明显，不会改变当地土地利用格局。
（2） 对生态系统的影响

本工程建设对评价区生态系统的不利影响因素主要有施工活动、人为干扰等。

施工活动产生的废气、生活垃圾等带来的污染，会直接或间接影响附近植物生境及动物的栖息环境，会使得工程区附近森林生态系统中生产者生产能力降低，会导致森林生态系统内原有的一些植物及植被受到破坏，某些动物迁移。根据现场调查，本工程周边森林生态系统内植被主要以人工林为主，包括蒙古栎-白桦混交林、人工果树、人工樟子松林等，常见的动物有喜鹊、小型哺乳类特别是鼠类等，动植物多以抗逆性强、适应性强的种类为主，其在评价区内外均有广泛分布，工程施工活动对其影响极小。

人为干扰：施工过程中，如管理不善，人为活动及机械作业等可能会对周围林地造成破坏，特别是对乔木的随意破坏，会造成林地建群种的损失，群落层次缺失，垂直结构发生改变，进而导致生境变化，林下植物种类变化，森林植被发生逆行演替，群落多样性减小，稳定性降低，对环境的抵抗能力下降，使局部森林生态系统对环境的适应能力下降。但人为干扰的影响可通过加强宣传教育活动，加强施工监理工作等措施进行缓解，在相关措施得到落实后，人为干扰对森林生态系统的影响较小。

综上所述，本工程各地区森林生态系统内群落结构简单，动植物均为常见种，因此，工程建设对评价区森林生态系统结构及功能的影响较小。

（3）对植被的影响

拟建道路永久占地对评价区的各类自然植被有一定的影响，它们对当地水土保持起到一定的作用。路基开挖将使其生态价值降低，引发新的水土流失，对当地生态环境和水土保持造成一定程度的负面影响。通过绿化和水土保持工程的实施，这些影响将有所减轻。拟建道路永久占地虽造成评价区各植被类型的面积有不同程度的减少，但总的来说，减少的面积占大同区同类植被面积的比例不大，不会造成任何一种植被类型在区域内消失，其影响不显著。
临时占地占用的植被类型主要为荒草地，临时占地造成的植被损失在工程结束后，随着各种环境保护、绿化和复垦措施的实施，均可得到恢复。因此，临时占地造成的植被损失是暂时的局部的，不会使任何植被类型在项目所在区域内消失。

在路面施工、材料运输等过程中，如果不采取防尘措施，将会产生较大的粉尘和扬尘污染，本项目生态评价范围内有农田、树木等植物，扬尘在随风飘落到植物的嫩枝、新梢等组织上后，将影响植物的光合作用，妨碍植物生长，减少农作物产量。采取洒水、遮盖及大风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻，实践证明，采取必要的防尘措施后，一般不会对区域内的植被产生太大的不利影响，且该影响主要体现在施工期，随着施工期的结束，这种影响也将消失，因此，粉尘对植被生长的不良影响不大。
（4）对动物的影响

1）施工噪音和振动的影响

本项目评价范围内主要分布有松鼠、灰喜鹊等保护动物，项目施工影响范围内不涉及重点保护动物的栖息地。大多数动物对噪声较为敏感，噪声迫使其远离公路，缩小其生境范围，尤以鸟类对噪声最为敏感。主要表现在：①在鸟类繁殖期，过大或长时间噪声会导致亲鸟弃巢，对鸟类繁殖率有一定影响。②鸟类特别是鸣禽依赖于鸣声交流，噪声会降低声信号的传播距离，会阻碍鸟类同种间以及与周围环境的声音交流，对于鸟类建立和维持领域、吸引配偶、维持配对关系、躲避天敌等都造成一定困难。

2）施工期灯光的影响

灯光对动物的影响主要表现在：①灯光会直接干扰动物的正常活动，迫使它们避开道路两侧的灯光影响带。②灯光可能会导致鸟类撞击事故的发生，造成个体受伤或死亡。鸟类在迁徙季节，受光源的影响极易与附近的障碍物相撞，容易扰乱其夜间迁徙活动；在夜晚的光源附近容易形成昆虫的聚集地，从而吸引夜间活动的鸟类来此觅食，易发生鸟类与障碍物的相撞。③灯光还会对夜行的两栖类和爬行类造成一定的影响。④人工光源会干扰鸟类的生物钟系统并影响其对生物节律的调节，打乱鸟类判断晨昏更迭的依据，导致鸟类晨鸣提前和捕食行为的变化。灯光对评价范围内动物的影响主要是靠近道路两侧的一些动物物种。

（5）水生生态

项目跨越的季节性干渠无重要保护鱼类产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道，项目涉水工程建设拟于枯水期施工，施工期不会导致所在河流出现断流情况，不会影响水生生物分布及交流。
（2）施工期环境空气影响分析
①施工场地扬尘影响
本项目基础开挖、路基施工、路面施工、物料运输和装卸等过程均会产生一定量的扬尘，对区域环境空气造成一定影响。为降低施工扬尘影响，本项目开工之前，首先在施工场界周边设置围挡；要求施工单位文明施工，加强物料管理和施工设备管理，科学安排施工时间并严格执行，不得随意扩大施工场地范围；施工期选用废气达标排放的施工设备和车辆，并注意养护保持设备良好的运行状态；装卸、堆放土石方等易产尘物料时进行必要的围挡、遮盖，在施工区域两侧设置高3m长8m彩钢板围挡，设置专门的洒水降尘设施；当出现大风天气或重污染天气时，暂停土石方施工等产尘较大的施工作业。

②施工机械燃油废气及车辆尾气影响

施工机械的燃油废气基本是在施工作业区域内以点源形式排放，燃油废气中所含的主要污染物为CO、NOx、THC等。由于施工场地地形开阔，空气流通性好，加之废气排放的不连续性，燃油机械排放废气中的各项污染物能够很快稀释扩散，对所在区域环境空气影响可接受。

运输车辆的尾气是沿公路以线源形式排放。车辆尾气中所含的主要污染物为CO、NOx、THC等。施工期间单车排放的大气污染物扩散、稀释后，对所在区域产生的浓度贡献值较小，因此，运输车辆排放的废气污染物会引起局部大气环境质量的短暂下降，对所在区域环境空气影响可接受。

③混凝土拌合废气影响

根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册的公告>》（生态环境部公告2021年 第24号）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，其中混凝土制品物料混合搅拌的颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品。

本项目1#综合施工场地年产水泥混凝土10000m3/a（合23000t/a），水泥稳定碎石料（路基）20000m3/a（合44000t/a）。2#综合施工场地年产水泥稳定碎石料（路基）10000m3/a（合22000t/a）。
因此，本项目1#综合施工场地水泥混凝土搅拌过程中颗粒物产生量为2.99t/a，水稳拌合过程中颗粒物产生量为5.72t/a。本项目2#综合施工场地水稳拌合过程中颗粒物产生量为2.86t/a。

本项目集气罩集气效率按90%计，布袋除尘器效率按99.5%计，每套搅拌装置分别设置1套集齐系统+布袋除尘系统。1#综合施工场地水泥混凝土搅拌颗粒物排放量为0.013t/a，排放速率为0.005kg/h，车间设计风机风量为2000m3/h，排放浓度为2.5mg/m3；水稳拌合颗粒物排放量为0.026t/a，排放速率为0.011kg/h，车间设计风机风量为2000m3/h，排放浓度为5.5mg/m3。2#综合施工场地水稳拌合颗粒物排放量为0.013t/a，排放速率为0.006kg/h，车间设计风机风量为2000m3/h，排放浓度为3.0mg/m3。
根据上表，水泥拌和站粉尘排放浓度2.5~5.5mg/m3，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 中“散装水泥中转站及水泥制品生产”的标准限值要求。
④水泥筒仓产生的粉尘

根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”核算源强，贮仓逸散尘产生系数为0.12kg/t，1#综合施工场地水泥用量为23000t/a、水泥稳定碎石料44000t/a，废气量1000m3/h计。2#综合施工场地水泥稳定碎石料22000t/a，废气量1000m3/h计。每个筒仓配置1套布袋除尘器处理后排放，本项目水泥筒仓产排污情况见表4-1。

表4-1    筒仓产排污一览表

位置

产污系数

（kg/t）

使用量

（t/a）

产生量

（t/a）

除尘效率%

排放量t/a

排放速率kg/h
运行时间h/a

排放浓度mg/m3
1#水泥仓

0.12

11500
1.38
99.7

0.004
0.0017
2400
1.7
2#水泥仓

0.12

11500
1.38
99.7

0.004
0.0017
2400
1.7

3#水泥仓

0.12

22000
2.64
99.7

0.008
0.0034
2400
3.4
4#水泥仓

0.12

22000
2.64
99.7

0.008
0.0034
2400
3.4
5#水泥仓

0.12

11000
1.32
99.7

0.0004
0.0017
2400
1.7
6#水泥仓
0.12

11000

1.32
99.7

0.0004
0.0017
2400

1.7
1-4#为1#综合施工场地水泥仓，5-6#为2#综合施工场地水泥仓。
根据上表，筒仓粉尘排放浓度1.7~3.4mg/m3，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 中“散装水泥中转站及水泥制品生产”的标准限值要求。
⑤沥青烟气
1）沥青加热及搅拌设备沥青烟气
沥青拌合站中沥青需先进行加热，再由沥青输送泵送入搅拌机中。在沥青加热和混合搅拌工序会产生沥青烟气。沥青烟气中主要污染因子为沥青烟、苯并[a] 
芘和非甲烷总烃。 
参考《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版）相关数据，每吨石油沥青在加热过程中产生沥青烟 562.5g，产生苯并[a]芘气体约0.1～0.15g，本次苯并[a]芘取平均值0.125g，根据《沥青烟气净化研究》（李昌建等全国恶臭污染测试与控制研讨会，2005），沥青烟气和沥青组分近似，非甲烷总烃按沥青烟产生量的70%计。根据提供的相关数据，沥青消耗量约为8400t/施工期（作业时间按4200h计），沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃产生量分别为4.725t/施工期（1.125kg/h）、0.00105t/施工期（0.00025kg/h）、3.31t/施工期（0.788kg/h），项目沥青拌合站采用全封闭设计，并设有沥青烟回收装置，采用风机将产生的沥
青烟导入拌和站的燃烧器中燃烧，燃烧器燃烧室内燃烧温度在700-800℃，可以有效处理沥青储罐产生的沥青烟气中的各类有机污染物，沥青烟处理效率可达99.5%以上，燃烧后的烟气经布袋除尘器处理后，由15m排气筒排放，沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃排放量分别为 0.0235t/施工期（0.0056kg/h）、0.000005t/施工期（0.000013kg/h）、0.0164t/施工期（0.0039kg/h），排放浓度分别为0.124mg/m3、0.00029mg/m3、0.087mg/m3。 
本项目沥青拌合站在采取严格的密闭和除尘等措施的情况下，生产过程中产生的沥青烟气和颗粒物等满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）排放限值要求。
2）燃烧烟气
燃烧器以轻质柴油作为燃料，年消耗量约为2300t（作业时间按4200h计），产污系数参考《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中“表 F.2燃油工业锅炉的废气产排污系数”，燃烧器安装低氮燃烧装置，并采用向燃烧器内喷入尿素降低氮氧化物的产生量，燃烧器产生的烟气向干燥滚筒提供热源烘干

物料，废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，除尘设施处理率可达99%，污染物产排污情况见表4-2。

表4-2   燃烧烟气产排污一览表

污染物
产污系数

kg/t

产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
产生量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放量t/a
颗粒物
0.26
0.143
14.60
0.601
0.001
1.5
0.001
SO2
19S
1.045
106.72
4.389
1.045
106.72
4.389
NOX
0.73
0.402
41.05
1.688
0.402
41.05
1.688
注：S按0.1计。
燃烧器燃烧烟气颗粒物、SO2、NOX等满足 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）排放限值要求。
（3）施工期地表水环境影响分析
①桥涵施工影响
本项目桥涵施工选择枯水期进行，跨越的水体为季节性干渠，故桥梁施工时会对水体造成一定影响。本项目涉水桥墩采用柱式墩，钻孔桩基础，桥梁施工选择枯水期，不涉及施工导流工程，不会因涉水施工作业而造成局部水域SS 增大，而影响水质，但陆地施工采取明挖方式进行，施工将产生废渣、基坑水等，处置不当会造成局部水体水质污染。故施工时要严格控制物料及建筑垃圾临时堆放位置，尽量远离水体；文明施工，施工时避免物料散落至水体内；加强管理，禁止向水体内排放施工废水、废渣及建筑垃圾等。

②拌合和养护废水影响
施工过程中，混凝土拌合系统废水主要来源于混凝土转筒和料罐，排放方式为间歇式。混凝土拌合废水排放具有不连续性和废水呈碱性的特点，pH高达11～12，悬浮物浓度在200mg/L～5000mg/L之间，如果随意排放，将对所在区域环境产生不利影响。
本项目设置2处混凝土拌合系统，平均每天拌合废水产生量约16m3/d，拟在施工区设置废水收集系统收集拌合废水。每处混凝土拌合系统冲洗废水均采用20m3沉淀池集中收集，经过中和及沉淀后回用于混凝土拌合或洒水降尘，不外排。
桥涵等混凝土预制件在养护过程中会产生少量的养护废水，在混凝土预制件表面处于潮湿状态时，迅速采用塑料布等保湿材料包覆。包覆期间，包覆物应完好无损，彼此搭接完整，内表面应具有凝结水珠。若在养护过程中出现覆盖物干燥情况，可采用喷水的方式将覆盖物喷湿进行养护，养护过程的水分完全靠蒸发。
③生活污水影响
施工人员生活污水排入临时旱厕，定期清掏。
④施工机械冲洗废水
施工过程中机械和车辆清洗废水，主要污染物为SS、石油类，根据《高速公路废水特征及治理措施》（环境与污染防治2009年第4期李静）及实际同类工程，机械和车辆冲洗废水中污染物浓度SS为360mg/L、石油类为200mg/L。2个综合施工场地均设置隔油池，冲洗废水经过10m3隔油沉淀处理后回用或洒水降尘，不外排。

本项目施工现场不涉及机械维修，施工机械设备全部在鸡冠区的专业机械维修厂进行机械维修、机油和零部件更换等工作，上述工作不在本项目施工场地内进行。本项目施工期废水影响是可以接受的。
（4）施工期声环境影响分析
本项目施工期声环境影响预测及评价内容的详细情况见噪声专项评价报告。根据噪声专项评价，在声环境保护目标路段进行施工时，昼间均可达标，夜间除朝阳村四队公路西北侧居民、鸡西经济开发区管委会达标外其他敏感点夜间均不达标；夜间超标量1.4～8.3dB(A)。
为降低施工期噪声对沿线声环境保护目标的影响，本项目施工期优先选用符合施工要求的低噪声设备，文明施工，规范施工设备操作；施工设备合理布局，利用噪声距离衰减，将高噪声设备设置在远离环境保护目标的位置；固定式施工设备尽量采取入棚操作；道路两侧和施工场地四周设置围挡，围挡长度应覆盖整个声环境保护目标并外延50m，高度不低于2.5m，并采用降噪效果好的钢结构围挡；合理安排施工时间，严禁夜间施工。施工期噪声影响随着施工结束而结束，本项目施工期噪声影响是可以接受的。
（5）施工期固体废物环境影响分析
本项目施工场地产生的各类垃圾分类收集日产日清，其中生活垃圾统一收集后由市政环卫部门统一处理；工程弃方运往本项目指定弃土场；本项目拆迁过程中产生的建筑垃圾运往鸡冠区指定地点处置。沉淀池污泥施工结束后统一清出与弃方一同处置。本项目在施工机械设备冲洗过程中有含油废水产生，含油废水采用隔离沉淀池进行隔油处理，经沉淀隔油后的水用于施工场地洒水降尘，隔离出的废油交由有资质单位处理处置。施工期固体废物均得到妥善处置，对区域的环境影响是可以接受的。

	运营期生态环境影响分析
	（1）运营期生态环境影响分析
本项目所在区域人类活动程度较高，运营期道路两侧无野生动物栖息地、迁徙通道，不会造成生境阻隔或生境切割等生态影响。

本项目运营期加强对道路沿线两侧行道树、景观树等绿化植被的日常养护，并保持绿化景观的协调性，本项目运营期生态环境影响是可以接受的。
（2）运营期环境空气影响分析
本项目工程内容中不包括加油站、加气站。本项目运营期主要大气污染物为道路上车辆发动机运行产生的尾气，根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》对汽车排放系数的修正。

①机动车尾气排放系数

机动车尾气排放系数的计算公式如下：
EFi,j=BEFi×φj×γj×λi×θi
式中：EFi,j—i 类车在j地区的排放系数；

BEFi—i类车的综合基准排放系数；

φj—j地区的环境修正因子；

γj—j地区的平均速度修正因子；

λi—i类车辆的劣化修正因子；

θi—i类车辆其他使用条件（如负载系数、油品质量等）修正因子。

a.综合基准排放系数BEFi
本次评价将各型车辆全部以汽油为燃料，并采用《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016），同时按《道路机动车大气污染物排放排放清单编制技术指南（试行）》中核算需要，细化综合基准排放系数BEFi，详见表4-3。
表4-3    汽油车各车型综合基准排放系数
机动车类型
污染物排放情况（g/km）
CO
NOx
HC
小型客车
微型、小型客车
0.46
0.017
0.056
微型、轻型货车
2.37
0.172
0.169
中型客车
中型客车
1.98
0.147
0.107
中型货车
4.50
0.680
0.573
=大型货车

大型客车

3.77

0.582

0.418

重型货车

4.50

0.680

0.555

b.环境修正因子φj
环境修正因子包括温度修正因子、湿度修正因子和海拔修正因子三部分，其修正公式如下：

φj=φTemp×φRH×φHeight
式中：φTemp—温度修正因子；

φRH—湿度修正因子；

φHeight—海拔修正因子。

本项目位于东北地区，年均温度低于10℃，湿度大于50%，为低海拔地区，海拔不做修正，则各修正因子及φj结果见表4-4。

表4-4    各修正因子及φj结果一览表

燃料
污染物

温度修正
湿度修正
海拔修正

φj
汽油
CO

1.36

1.00
/

1.36

NOx
1.15

0.92
/

1.058

HC
1.47
1.00
/

1.47

c.平均速度修正因子γj

道路交通状况修正因子根据当地车辆平均行驶速度确定，分为<20、20-30、30-40、40-80和>80km/h四个速度区间。本项目设计速度为40km/h和80km/h。

表4-5    汽油车平均速度修正因子

污染物

速度区间（km/h）

40-80
CO

0.39
NOx
0.86
d.劣化修正因子λi
技术指南中劣化修正因子以2014年为基准，2015至2018年的各类车辆劣化修正。实际行驶车辆使用年限差异化较大，同时项目预测各时期均超出

推荐年限，因此造成劣化修正因子修正较困难且误差较大，本次评价不考虑劣化修正因子修订。

e.其他使用条件修正因子θi
其他使用条件修正主要考虑实际油品含硫量、乙醇汽油的乙醇掺混度对机动车污染物排放的影响。目前已采用国六标准，汽油硫含量为10ppm，本项目所在地区车辆燃油为乙醇汽油，因此θi的修正结果见表4-6。

表4-6    各修正因子及θi结果一览表

燃料

因子

汽油硫含量

乙醇掺混度

本项目θi
10ppm

10%

/

汽油

CO

0.90

0.84

0.76

NOx
0.95

1.00

0.95

HC
0.96
0.82
0.787
综合上述修正因子，本项目修正后的单车Eij排放系数见表4-7。

表4-7    修正后单车排放系数表                 单位：mg/(辆·m)
平均车速（km/h）

40/80
小型车

CO

0.248
NOx
0.026
中型车

CO

1.666
NOx
0.548
大型车

CO

1.804
NOx
0.588
②机动车尾气源强

气态污染物排放源强按下式计算：
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式中：QJ──行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s)；

Ai──i种车型的小时交通量，辆/h，取值见表2-13；

B──NOx排放量换算成NO2排放量的校正系数，取0.8；

Eij──汽车专用公路运行工况下i型车j种污染物量在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。
本项目运营期汽车尾气源强产生情况结果见表4-8。
表4-8    汽车尾气排放源强测算结果              单位：mg/(m·s)

路段

污染因子

2029
2035
2043
日均

日均

日均

全路段
CO

0.0240
0.055
0.079
NO2
0.0091
0.0124
0.0177
由于车辆行驶，使车辆尾气不会在固定地点长时间集中排放，车辆尾气污染物排放量较小，且挥发速度较快，同时道路两侧绿化植被起到一定的吸收净化作用，因此，本项目运营期废气影响是可以接受的。
（3）运营期地表水环境影响分析
本项目运营期雨季，随着雨水对路面及道路配套设施的冲刷，污染物随降水产生的地表径流通过雨水管道进入所在区域地表水体，对地表水体的水质产生一定的影响。其影响因素主要包括降雨量、降雨历时、路面状况、大气污染程度、纳污路线长度、地形特征、降雨过程等。一般来说，污染程度随降雨量和大气污染负荷的增大而增大，地面径流产生量随降雨历时的延长而增加，偶然性及随机性较大。

路面径流污染物浓度特点为降雨初期到形成路面径流的30分钟内，路面径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，化学需氧量浓度随降雨历时的延长下降速度较悬浮物和油类物质慢，降雨经过一段时期后，污染会逐渐降低。路面径流污染物浓度参考西安公路学院环境工程研究所给出的路面径流雨水污染物浓度，详见表4-9。

表4-9    路面径流污染物浓度范围                    单位：mg/L

项目

径流开始时间（分钟）

最大值

平均值

0～15

15～30

30～60

60～90

90～120

COD

170

130

110

97

72

170

107

SS

390

280

190

180

160

390

221

石油类

23

17.5

6

1.5

1

23

7

根据表4-7，在径流0~120分钟范围内，路面径流污染物COD浓度变化范围为72mg/L～170mg/L，SS和石油类污染物变化范围160mg/L～390mg/L、1mg/L～23mg/L，地面径流中的污染物主要产生在一次降水初期，在路面污染负荷一定的情况下，降雨初期地面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，以降雨初期形成的地表径流浓度最高，随着降雨径流形成时间延长而逐渐降低，地面径流持续散排将对地表水体产生一定不利影响。

本项目运营期应特别注意保持路面雨水的收集和导排能力，并加强道路路面的清洁环卫工作。本项目道路径流污染物通过雨水管网汇入区域地表水体后，经过稀释、自净作用，对地表水体水质影响是可以接受的。

运营期服务养护工区生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。
（4）运营期声环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关要求，本项目为公路工程，应设置噪声专项评价。本项目噪声专项评价按照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）要求开展评价工作，本项目声环境影响预测及评价内容的详细情况见噪声专项评价报告。
本项目声环境影响预测和评价结论：

①公路噪声影响分析
根据本项目声环境影响预测和评价结果，本项目K0+000~K9+420路段，4a类声环境功能区内近期、中期、远期的昼间、夜间均超标，昼间达标距离分别为近期12m、中期16m、远期19m；夜间达标距离为近期38m、中期4a类区域内全部超标、远期4a类区域内全部超标。2类声环境功能区内近期、中期、远期的昼间、夜间均超标，昼间达标距离分别为近期49m、中期61m、远期78m，夜间达标距离分别为近期78m、中期96m、远期117m。

本项目K9+420~K10+108.395路段，4a类声环境功能区内近期、中期、远期的昼间、夜间均超标，昼间达标距离分别为近期10m、中期12m、远期17m，夜间近期、中期、远期4a类区域内全部超标。3类声环境功能区内近期、中期昼间达标，远期昼间超标，夜间近期、中期、远期均超标，远期的昼间达标距离为33m，夜间达标距离分别为近期33m、中期42m、远期51m。
本项目K0+000~K9+420路段的声环境保护目标中朝阳四队西侧居民、朝阳四队东侧居民、朝阳三队、朝阳村存在超标现象，其中朝阳村的4a类声环境功能区夜间超标量最大，分别为近期4.67dB(A)、中期6.99dB(A)、远期7.74dB(A)。

本项目K9+420~K10+108.395路段的声环境保护目标没有超标情况。
②服务养护工区厂界噪声影响分析
本项目运营期服务养护工区风机、水泵运转产生噪声，噪声声级为80dB（A）。风机、水泵采取基础减振，厂房隔声采取措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准，对周围声环境影响较小。其厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准，不会对周围环境产生影响。
（5）运营期固体废物影响分析
本项目服务养护工区不涉及汽车维修洗车等，车辆的维修洗车在鸡冠区相关汽修行完成。
1）生活垃圾

本项目运营期服务养护工区员工生活垃圾按0.5kg/（人·天）计，日常工作人员共计10人，生活垃圾产生量为5kg/d、1.825t/a，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处置，对环境影响较小。

2）路面废物

道路营运后，加强道路日常清洁及维护；运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运。

	选址选线环境合理性分析
	1、选线合理性分析
本项目为省道二级公路改扩建工程，已获得黑龙江省发展和改革委员会文件《关于省道密山至鸡西公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程可行性研究报告的批复》（黑发改交通[2026]224号），本项目路段是鸡冠区过境段公路，是省道S314 密山至鸡西公路的重要组成部分，承担国省道之间交通流转换作用，同时也是鸡冠区南部区域东西向连接的重要通道，处于区域内交通运输的轴心位置，在区域路网中发挥着重要的作用。为进一步完善黑龙江省公路网布局，改善区域内交通出行环境，在区域内提供安全、快捷、便利的交通运输条件，经黑龙江省发展和改革委员会研究同意实施本项目工程（项目代码：2408-230000-04-01-933235）。
省道密山至鸡西公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程是省道S314密山至鸡西公路的重要组成部分，项目所在地为鸡西市鸡冠区境内，路线全长10.108公里，其中K0+000~K9+420间为新线，K9+420~K10+108.395（鸡西市鸡冠产业园区路段）段为既有城市过境段，既有道路路基宽度22m，路面宽度16m，两侧人行道路各3m。现状道路为沥青混凝土路面，目前路面已出现松散、破损、裂缝、局部沉陷等病害，平整度较差；基层芯儿局部碎裂，道路强度不足。为进一步完善省公路网布局，改善区域内交通出行环境，在区域内提供安全、快捷、便利的交通运输条件，拟实施本项目工程。全线采用二级公路标准建设，一般路段设计车速80km/h，路基宽度12m；工业园区路段设计速度40km/h，路基宽度22m。根据《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第2303002025XS0021512号），本项目符合国土空间用途管制要求。

本项目施工便道以及桥涵施工过程中的保通便道，均在道路规划红线范围内进行，不新增临时占地。本项目新增临时占地主要为2处综合施工场地，1#综合施工场地上道桩号为K3+338（占用荒地，主要设置路面基层、面层拌和站、施工驻地、桥梁预制场、混凝土拌站）、2#综合施工场地上道桩号为K10+108.395（占用荒地，主要设置混凝土拌站桥梁预制场、施工驻地）。

1#综合施工场地四周均为农田，距离最近的居民为西侧780m的万家沟屯。2#综合施工场地北侧、西侧、东侧为农田，南侧为闲置荒地（本项目设置的弃土场），距离最近的居民区为南侧520m的东太村。本项目2处综合施工场地的设置满足《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）中“沥青混合料搅拌场站距环境敏感点的距离不宜小于300m”和“混合料拌合站距环境敏感点的距离不宜小于200m”的要求。1#综合施工场地、2#综合施工场地占地类型为荒地，在施工期结束后，2处综合施工场地全部由建设单位进行生态恢复。2处综合施工场地不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，也没有重要湿地、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，也没有文物保护单位，未触及生态保护红线，2处综合施工场地的选址符合相关要求。
项目设置1处弃土场，占地面积为45000m2，现状为荒地。弃土场不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，也没有重要湿地、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，也没有文物保护单位，弃土场选址合理。

通过本项目施工期生态环境影响分析、运营期生态环境影响分析，以及噪声专项评价结果，本项目施工期和运营期废气、废水、噪声以及固体废物对区域环境影响是可以接受的。因此，从环境制约因素、环境影响程度等方面分析，本项目工程选线是合理的。

2、建设方案环境比选
根据《黑龙江省交通运输厅关于省道密山至鸡西公路朝阳至鸡冠产业园段改扩建工程初步设计的批复》（黑交发[2026]77号），本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区，为省道二级公路改扩建工程，是省道S314密山至鸡西公路的重要组成部分，线路总体走向为东西走向，起点位于起自鸡西市鸡冠区朝阳四队东侧，省道密鸡公路K86+861处，沿鸡冠区南侧自东向西绕越城区布设新线，途径朝阳村、跨越鸡恒铁路、鸡西市鸡冠产业园区后至项目终点，设计路线全长10.108km，其中K0+000~K9+420为新建路段，K9+420~K10+108.395（鸡西市鸡冠产业园区路段）为改扩建路段。

本次评价将设计方案中的新建路段与该路段现状布线方案进行环境比选：

（1）K0+000～K5+180路段
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图4-1    K0+000～K5+180路段方案示意图
A方案（AK0+000～AK5+180）：路线起于朝阳四队东侧S314密鸡公路（原省道S314虎鸡公路K175+974）处，路线在朝阳村西侧绕越村屯，同时避让基本农田范围后由东北向西南布线，在AK5+180处与C线重合，路线里程5.18km。 

C方案（CK0+0000～CK5+072）：起点与A方案相同，路线在朝阳村东北部穿越村屯后向西南布线，在穿越CK3+560～CK3+600基本农田段落后于CK5+072处与A方案重合，路线里程5.072km。 

A、C两个方案均符合鸡西东南环公路和密鸡公路的总体走向，A方案绕越了村屯，拆迁量相对较小，C方案由于基本农田的限制需要穿越村屯，拆迁量较大，同时由于CK3+560～CK3+600 段基本农田的限制及地形的因素需通过设置隧道穿越，工程相对复杂。选用A方案后降低工程施工期和运营期对环境保护目标的废气、噪声等环境影响，同时降低该路段突发交通事故引起突发环境事件对环境保护目标的影响程度，提升本项目的环境友好性。

因此，从环境保护角度分析，本项目推荐在K0+000～K5+180路段采取A线的方案。
（2）终点路段
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图4-2    终点路段方案示意图
A方案（K7+860～K10+108.395）从路线走向看A方案终点位于南环路与丹阿公路交界处，与南环路闭合，符合鸡西市环路的整体走向，同时与丹阿公路相交，保证了地方道路与国道的顺畅衔接，同时A方案的建设终点位于AK9+523处，后续路段完全利用经济开发区内的既有道路，出入往来园区车辆可以直接通过本项目道路便捷进出，也为企业发展提供了交通支撑。 
B方案（BK7+860～BK10+351）从路线走向看B方案符合环路的总体走向，但终点位置，仅落在丹阿公路上，未与南环路顺畅衔接，项目车辆经过本项目终点后需向北绕行后进入南环路，不仅增加了一处灯控交叉口，影响了往来车辆的快速通达性，同时项目终点未与园区出口路顺畅衔接不利于企业往来车辆的出入。
A、B两个方案均符合鸡西东南环公路和密鸡公路的总体走向，A方案完全利用经济开发区内的既有道路，与B方案对比，A方案减少了敏感目标立新村的环境影响。因此，从环境保护角度分析，本项目推荐在终点路段采取A线的方案。
K0+000～K5+180路段和终点路段的方案比选中均不涉及增加、减少项目占用优先保护单元（鸡冠区一般生态空间）的面积。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	（1）施工期生态环境保护措施
①植物保护措施

a.避让措施

优化工程布置和施工方案，工程选址应尽量避免占用林地或是植被丰富的区域，尽量选择荒地、未利用地，减少对区域自然生态和植被的破坏，保护生物多样性，在临时用地施工中，施工过程尽量在林间缝隙进行，减少对于乔木的破坏，尽量减少对乔木的破坏，有利于今后生态的快速恢复；施工时应最大限度上做到挖填平衡，尽量使用施工地本身的土方进行各类填埋，减少土石方远距离调运，在减少植被破坏的同时，尽可能地减轻在施工过程中因土石方运输造成的扬尘污染以及雨季施工潜在的水土流失等对植被的破坏。

b.减缓措施

加强施工过程管理，设置警示标志。严格控制施工作业范围，严禁施工人员和机械超出施工区域对任何植被、植物个体造成破坏。施工期间，在主要施工区区域和施工道路沿线多处设置生态保护警示牌，起到时时提醒的作用。

严格按照施工设计进行施工占地，将植被受影响面积减到最小。防范外来物种入侵。施工过程中，应加强外来入侵生物危害的宣传教育，向施工人员宣传外来入侵植物的危害及传播途径；禁止施工人员和施工机械、车辆随意进入施工以外的区域，进行迹地生态恢复时，多采用当地品种进行恢复，减少外来植物入侵的风险。

加强表土堆存场、永久道路和临时道路范围内植物种类和植被类型的管理，施工中尽量减少开挖，保持原生态系统的稳定性和完整性，临建及临时施工便道在施工结束后，应尽快恢复，尽量减少施工对植物和植被类型的破坏。

c.植被恢复措施

施工结束后，在施工临时占地区、公路两侧，从恢复和提高其生态功能的角度出发，结合植被自然恢复能力，实施生态修复措施。对临时占地应进行场地清理、土地整治后采取抚育的方式恢复生境。植被恢复时应遵循“适地适树、适地适草”的原则，并根据工程分区进行植被恢复。

②动物保护措施

a.避让措施

加强管理，严格控制施工作业范围，施工活动不得超越征地范围，减少对野生动物及其栖息地的直接和间接破坏，严格落实工程建设范围内动物个体和种群的保护。合理安排大型作业时间，减少对动物的惊扰。大型作业等避开野生动物活动的高峰期，如晨昏等。

减少夜间灯光的使用，尤其是在鸟类迁徙期高峰期间（每年的5～6月、7～9月）：蛙类有趋光性，其成体有向光源聚拢的习性，易被施工车辆误伤；鸟类有夜间迁徙的种类，明亮的灯光易让鸟类以为是水面而发生“鸟撞”、兽类中的夜行型物种对灯光较为敏感，会影响其捕食效果进而影响其生理活动。因此施工尽量安排在白天进行，避免夜间施工对野生动物正常栖息生活造成影响。同时禁止高噪声设备在晨昏和夜间运行，减少噪声对动物生理活动的干扰。

施工场地平整前，采取鸣笛敲鼓等办法进行驱逐野生动物，应以施工地点为中心，循序渐进，结合工程施工进度，逐渐增大驱赶的面积，保证其顺利迁移。

b.减缓措施

加强动物保护宣传，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工前要对施工人员进行保护动物的宣传教育，以宣传册、标志牌等形式宣传到每个人，加强周边各种陆生动物尤其是重点保护动物的情况宣传，增强施工人员的生态保护意识。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法捕猎野生动物。施工误伤的野生动物，及时上报林业主管部门，并立即送往当地动物医疗机构进行救治。

c.植被恢复措施

对临时占用区域的动物生境采取快速恢复措施，恢复以林地、灌木和草地为主，采用鸡冠区地区常见物种，以达到栽培成活率高，同时避免引入生物入侵，动物种群恢复效果好的目的。

工程施工完成后，采取一些人工辅助的生态恢复措施，对临时占地区及时进行植被恢复，采用地区常见物种，对永久占地区进行人工绿化，尽快恢复占地区的植被，以利于野生动物栖息繁殖。

③水生生态保护措施

（1）避让 
本工程桥梁施工主要集中在枯水期。加强管理，杜绝杂物、生活垃圾、生活废水等倒入河流中；严禁从事捕捞等违法活动； 
根据水生态调查结果可知，工程所在河段内未发现鱼类产卵场、索饵场、越冬场分布，并且本工程均在非汛期内施工完成。本项目2座桥梁跨越水体均为季节性干渠，枯水期没有水流经过，施工过程对河水生生态的影响甚微。
④水土流失防治措施

1、黑土暂存场防治措施 
本工程建设期间设置1处黑土暂存场，位于K9+030，占地41800m2（现状荒地），施工期间开挖待回填土方临时堆置在黑土暂存场内，施工期间堆高不高于3m，边坡为1:2，占地性质为临时占地，占用地类为其他未利用地（现状为荒草地）。施工结束后，表土按计划1-2个月内完成清运工作，植被恢复工作也逐步对应的进行恢复。 
1）工程措施 
施工期间为了保护表土，水土保持设计在施工前对占地区域进行表土剥离，占用草地区域剥离厚度为20cm，剥离的表土堆置在黑土暂存场内，施工结束后结合水土保持的全面整地进行表土回填，回填厚度为20cm。 
2）临时防护措施 
为防止土方堆放期间造成水土流失，在暂存场的四周采取编织袋装土进行拦挡，编织袋土埂规格设计为梯形，顶宽0.4m、高0.3m、底宽1.0m、坡比1：1，施工结束后编织袋土埂拆除。 
施工期间对临时堆置表土外表面采取密目网覆盖措施，施工结束后拆除。 
3）植物措施 
施工结束后，占用草地区域经全面整地后，采取撒播种草恢复植被，草种选用早熟禾、紫花苜蓿等，撒播密度 80kg/hm2。 
2、路基工程区防治措施 
1）工程措施 
主体设计施工前路基工程区进行表土剥离；主体设计路基两侧布设边沟、排水沟等永临结合的排水工程，并与自然沟道衔接；施工结束后对路基边坡进行表土回覆用于路基边坡防护，采用边坡流水带拱形防护等方式进行边坡防护。 
2）植物措施 
施工结束后采用植物护坡、蜂格网植草护坡等方式进行边坡防护；主体设计在路肩、全线排水沟内及排水沟至用地界进行绿化。
3、施工生产生活区防治措施 
本项目路面基层、面层拌和站、施工驻地、桥梁预制场合建，沿线共设置2处；1#位于道路终点西北侧1.6km处，占地面积15000m2，不占用耕地，占地性质为荒地；2#位于K3+338处，占地面积70000m2，不占用耕地，占地性质为荒地；

1）工程措施 
施工开始前，对占地区域进行表土剥离，剥离厚度为20cm，并堆置在施工生产生活区一侧，施工结束后回填。 
2）临时措施 
施工期间对临时堆置表土外表面采取密目网覆盖措施，布置编织袋土埂拦挡，编织袋土埂规格计为梯形，顶宽0.4m、高0.3m、底宽1.0m、坡比1：1，施工结束后拆除。施工生产生活区四周布置临时排水沟，顺接至现有沟道，排水沟断面为梯形，底宽0.4m、深0.3m，坡比1:1。
4、施工便道区防治措施 
工程措施：施工前对施工便道区进行表土剥离堆放在表土暂存场内一角；施工结束后表土回覆用于植被恢复。 
植物措施：施工结束后回覆表土，对占用草地区域全面整地、撒播草籽。 
（2）施工期环境空气保护措施
本项目为降低施工期对所在区域环境空气的影响，采取以下措施：

①开工之前，在道路两侧及拆除工程周围设置围挡，按照道路工程施工
特点，一般采取分段施工，正在施工的路段进行全程围挡作业；在施工区域两侧设置高3m长8m彩钢板围挡。
②要求施工单位文明施工，加强物料管理和施工设备管理，科学安排施工时间并严格执行，不得随意扩大施工场地范围；

③施工期选用废气达标排放的施工设备和车辆，并注意设备养护，保持设备良好的运行状态；

④运输、装卸、堆放土石方等易产尘物料时进行必要的围挡、遮盖等密闭措施和防风抑尘措施，设置专门的洒水降尘设施；表土堆存在道路红线范围内，每一路段施工结束后用于道路两侧、施工场地、临时占地等位置的绿化恢复工程；

⑤当出现大风天气和重污染天气时，暂停土石方施工等产尘较大的施工作业；

⑥综合施工场地内的拌和站分别配置布袋除尘器处理措施，废气净化后排放；每个筒仓上方分别设置布袋除尘器处理，废气净化后排放；沥青混凝土拌合站设备自带集气系统和烟气治理设施，废气处理后排放；

⑦加强施工管理，对沥青摊铺的工作人员配备防护措施，为其佩戴口罩、护目镜等措施，加强对工作人员的健康保护。

⑧临近环境保护目标路段，沥青混凝土随卸随铺，在规范施工的前提下快速完成摊铺等路面施工，同时保证两侧围挡的规范设置。

（3）施工期地表水环境保护措施
本项目跨越水体的桥涵基础施工应避开丰水期，选择枯水期、非灌溉期进行施工。施工时要严格控制物料及建筑垃圾临时堆放位置，尽量远离水体；文明施工，施工时避免物料散落至水体内；加强管理，禁止向水体内排放施工废水、废渣及建筑垃圾等。
桥梁采用先进预制工艺，缩短桥梁施工作业时间，施工后及时清理渠道，保证渠道畅通。

本项目设置2处混凝土拌合系统，同时在施工区设置废水收集系统收集拌合废水，主要废水处理工艺为废水→中和→沉淀→回用。每处混凝土拌合系统冲洗废水均采用20m3沉淀池集中收集，经过中和及沉淀后回用于混凝土拌合或洒水降尘，不外排。
2个综合施工场地均设置隔油池，施工过程中机械和车辆清洗废水经过10m3隔油沉淀处理后回用或洒水降尘，不外排。

本项目施工现场不涉及机械维修，施工机械设备全部在鸡冠区的专业机械维修厂进行机械维修、机油和零部件更换等工作。
本项目施工期设置临时沉淀池和临时旱厕。施工废水及雨水收集沉淀后，施工回用或用于洒水降尘使用。施工人员生活污水排入临时旱厕，定期清掏。
（4）施工期声环境保护措施
本项目为降低施工期对沿线声环境保护目标的影响，采取以下措施：

①施工期优先选用符合施工要求的低噪声设备；

②规范施工设备操作，注意设备日常养护，保持设备良好的运行状态；

③施工设备合理布局，利用噪声距离衰减，将高噪声设备设置在远离环境保护目标的位置；

④道路两侧和施工场地四周设置围挡，围挡长度应覆盖整个声环境保护目标并外延50m，高度不低于2.5m，并采用降噪效果好的钢结构围挡；固定式施工设备尽量采取入棚操作或采取降噪措施；

⑤合理安排施工时间，严禁夜间施工，尽量避免高噪声设备同一时间进行施工作业。
（5）施工期固体废物处置措施
本项目施工场地产生的各类垃圾分类收集日产日清，其中生活垃圾统一收集后由市政环卫部门统一处理；工程弃方运往本项目指定弃土场；本项目拆迁过程中产生的建筑垃圾运往鸡冠区指定地点处置。隔离出的废油交由有资质单位处理处置。

	运营期生态环境保护措施
	（1）运营期生态环境保护措施
本项目临时用地面积为233974m2，施工期结束后，恢复原有占地类型，进行土地恢复、绿化改善，绿化以当地草本植物为主，防止水土流失。

（2）运营期环境空气保护措施
本项目运营期加强道路管理，以及路面、绿化的养护，以降低车辆尾气对区域环境空气的影响。

（3）运营期地表水环境保护措施
本项目运营期应特别注意保持路面雨水的收集和导排能力，并加强道路路面的清洁环卫工作，以降低雨季降水形成的路面径流对地表水环境的影响。运营期服务养护工区生活污水排入防渗化粪池，定期清掏堆肥。

（4）运营期声环境保护措施
①噪声源控制措施

建议交通管理部门加强上道车辆检测、管控，保证其良好的上道车况，以从噪声源头降低交通噪声。

本项目道路沿线的部分声环境保护目标存在超标现象，进行主动降噪，拟采取限制车速的措施。

对朝阳四队西侧居民和朝阳四队东侧居民K0+000~K0+170路段路面采用多孔沥青玛蹄脂路面且限制车速至50km/h；声环境保护目标中朝阳三队和朝阳村里程范围有重叠情况，考虑到路段限速距离较短，对2个敏感点K0+890~K1+270路段路面采用多孔沥青玛蹄脂路面且限制车速至50km/h。
在进入声环境保护目标路段，提前一段距离设置限速标志和监控措施，以保证车辆驶入声环境保护目标达到限制车速。
②噪声传播途径控制措施

绿化带宜根据当地自然条件选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、花草合理搭配密植，设计的绿化带宜与地面交通设施同步建设实施。
③声环境保护目标自身防护措施
本项目道路两侧建筑物依据《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）等有关规范文件，考虑所在区域环境特点，对道路两侧建筑物进行建筑隔声设计，使室内声环境质量符合相关规范要求。

临近道路一侧的建筑物室内，宜设计合理的房屋内部使用功能（例如居民住宅内在临近道路一侧设计为厨房、卫生间等功能），以减少交通噪声的干扰。

本项目已制定噪声跟踪监测计划，同时预留环境保护资金，对本项目运营后跟踪监测存在超标现象的声环境保护目标采取换装隔声门窗、双层中空玻璃窗等措施，以保证运营期道路沿线的室内声环境质量符合《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）中表2.1.3建筑物外部噪声源传播至主要功能房间室内的噪声限值要求（建筑位于2类、3类、4类区昼间≤45、夜间≤35）。
④管理措施
交通管理部门合理利用交通管理手段，在声环境保护目标相对集中的区域和夜间等敏感时段通过采取限鸣（含禁鸣）、限行（含禁行）等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声。

路政部门定期对道路进行养护，提高路面平整度，以降低道路交通噪声。

交通管理部门和生态环境部门定期对地面交通噪声进行监测，对存在噪声超标现象的地面交通设施或者位置提出相应噪声防治意见或要求，并监督有关部门落实实施。

⑤服务养护工区工程措施

本项目运营期服务养护工区风机、水泵等运转产生噪声，采取基础减振，厂房隔声，采取措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准。
（5）运营期固体废物处置措施
本项目道路本身不产生固体废物，运营期固体废物主要为行人丢弃或车辆散落的固体废物。本项目道路建成通行后，由市政环卫部门委派专门工作人员负责收集清理，设置垃圾箱，定期由市政环卫部门清运处置。运营期服务养护工区生活垃圾圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。

（6）运营期环境风险防范措施
1）风险事故防范措施
①在桥梁跨越地表水的区域内运输危险化学品发生事故时，相关驾驶人员、押运人员应当立即采取相应的警示和安全措施，并向当地公安部门报告。公安部门接到报告后，组织做好污染事件现场附近的交通管制，控制事态发展，并按照编制的《突发环境事件应急预案》要求，向鸡西市鸡冠区人民政府和相关部门报告。
②道路运营管理部门配备必要环境风险应急材料，包括应急人员和器材（包括通讯器材、防护器材和处理、处置器材），并对相关人员进行必要的培训和演练。
③桥梁道路倾斜，加强桥涵路段内侧防撞护栏设计并加强维护；加强道路的安全设施设计，在敏感路段、跨越桥梁路段等设置警示牌，提醒司机进入减速慢行，谨慎驾驶。
④定期检查和维修桥梁雨水导排系统等。
⑤危险品运输车辆要有明显标志，应严格执行《化学危险品安全管理条例》等危险品运输的有关规定，对运输危险品车辆实行申报管理制度。车主需填写申报表，主要内容有危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。
⑥建立一支现代化的养护队伍，保证公路路面清洁、畅通，降雪后要及时清除路面畅通，减少因积雪导致的交通事故发生。
⑦一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关交警、消防、生态环境部门，立即启动环境应急预案，采取应急措施。
2）道路交通事故环境应急预案
在发生交通事故（或者由于某些环节的疏忽，导致危险化学品运输车辆进入该道路发生事故）后，为了防止由于管理体系不完善，而导致水污染事件的发生，营运管理部门应制定本项目的环境风险事故应急预案。同时，营运管理部门应建立起与地方政府及有关部门的事故通报机制和事故处理配合机制，并把本项目的环境应急预案纳入各级政府的应急救援体系之中。

	其他
	本项目环境监测计划见表5-1。

表5-1    本项目环境监测计划

要

素

项目

监测方案

时期

施工期

运营期

环

境

空

气

来源

施工扬尘、综合施工场地
环境空气

监测因子

颗粒物、沥青烟
CO、NO2
环境质量标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级浓度限值
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级浓度限值
污染物排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

/

监测点位

施工场界、综合施工场地
朝阳四队、朝阳三队、朝阳村、黑龙江鸡西经济开发区管委会
监测频次

1次/每季，停工期不监测，每次监测3天，每天4次。
1次/年，每次监测3天，每天取4个1小时平均值与1个24小时平均值
监测方法

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）

《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》（HJ965-2018）、《环境空气 氮氧化物的自动测定 化学发光法》（HJ1043-2019）

声

环

境

来源

施工噪声

交通噪声

监测因子

等效连续A声级

等效连续A声级

环境质量标准

本项目路线途经朝阳村四队、朝阳村三队、朝阳村、黑龙江鸡西经济开发区管委会，其中朝阳村四队公路西侧（W）南华大街南侧（S）临路第一排建筑物、公路西北侧（WN）南华大街北侧（N）临路第一排建筑物位于4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其他敏感点为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
路段沿线相邻区域主要为2类和3类声环境功能区。本项目路线途经朝阳村四队、朝阳村三队、朝阳村、鸡西市鸡冠产业园区。本项目途经朝阳村四队、朝阳村三队、朝阳村、黑龙江鸡西经济开发区管委会相邻区域为2类声环境功能区，边界线外35m内的区域为4a类声环境功能区；本项目途经鸡西市鸡冠产业园区相邻区域为3类声环境功能区，边界线外20m内的区域为4a类声环境功能区；服务养护工区北侧紧邻本项目公路，运营期服务养护工区距离公路边界线35m内区域为4a类声环境功能区，公路边界线35m外为2类声环境功能区。
污染物排放标准

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中规定的标准限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2、4类标准

监测频次
1次/季度，停工期不监测，每次监测1天，1天2次，昼间、夜间各1次
2 天/第1年、7年、15年，昼夜各1次
监测点位
施工场界
朝阳村四队、朝阳村三队、朝阳村、黑龙江鸡西经济开发区管委会

监测方法
《声环境质量标准》（GB3096-2008）B.2定点监测法
《声环境质量标准》（GB3096-2008）B.2定点监测法
实施机构
委托有资质的检（监）测机构
委托有资质的检（监）测机构
监督机构
生态环境主管部门
生态环境主管部门


	环保

投资
	本项目总投资34470.42万元，其中环保投资为2198万元，环保投资占比6.38%，本项目环境保护投资情况见表5-2。

表5-2    本项目环境保护投资估算表

污染源

环境保护措施

投资估算（万元）

备注

废气

施工期

3m彩钢板围挡
20
根据实际操作设置

物料遮盖等

20

根据实际操作设置

租赁洒水车

20

/

拌合站配套除尘设施
20
10套布袋除尘器
废水

施工期

2个20m3沉淀池
10
/
2个10m3隔油池
5
/
临时防渗旱厕
2
/
运营期
防渗旱厕
1
/
噪声

施工期

施工设备降噪措施

20

隔声、减振等措施

声环境保护目标处采取限速措施及交通工程设施
524
限速标志、监控测速、交通标线等

固体废物

运营期

服务养护工区生活垃圾收集
1
根据实际设置垃圾桶若干

施工期

垃圾清运车辆、隔离出的废油交由有资质单位处理处置。
20

/

环境风险

运营期

加固护栏，设警示标志等。

5
/

生态恢复
道路两侧绿化工程；临时用地面积为233974m2，施工期结束后，恢复原有占地类型，进行土地复垦、绿化改善，绿化以当地草本植物为主，防止水土流失
1460
/

其他

环境管理与监测费用等
20

/
预留环保资金
用于运营期跟踪监测超标敏感点的进一步噪声污染防治措施
50
/

环保投资合计

2198
/
项目总投资

34470.42
/
环保投资占比

6.38%
/



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）严格控制施工在规划用地范围内；

（2）严禁在施工区及其周围捕猎野生动物；

（3）剥离表土暂存在永久占地范围内，用于边坡覆土和绿化；

（4）注意进行水土保持，防止水土流失。
	保护陆生生态资源
	道路两侧加强绿化，并进行日常养护工作。
	道路两侧已进行绿化恢复。

	水生生态
	选择枯水期进行桥涵施工，加强施工管理，严禁随意倾倒固体废物、从事违法捕捞等活动，桥涵采用预制工艺缩短施工作业时间。
	保护水生生态资源
	/
	/

	地表水环境
	2个综合施工场地均设置临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；2个综合施工场地均设置临时沉淀池，每个沉淀池容积为20m3，混凝土拌合、桥涵预制等施工废水经沉淀处理后回用不外排。2个综合施工场地均设置隔油池，施工过程中机械和车辆清洗废水经过10m3隔油沉淀处理后回用或洒水降尘，不外排。
	不随意外排，不产生二次污染
	运营期服务养护工区生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。
	不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）选用低噪声施工设备，规范设备操作，注意养护，设备合理布局；

（2）设置围挡，长度应覆盖整个声环境保护目标并外延50m，高度不低于2.5m，并采用降噪效果好的钢结构围挡；固定式施工设备采取降噪措施；

（3）合理安排施工时间，严禁夜间施工。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中规定的标准限值
	（1）声环境保护目标处采取限制车速措施（设置限速标志和监控措施），对朝阳四队西侧居民和朝阳四队东侧居民K0+000~K0+170路段路面采用多孔沥青玛蹄脂路面且限制车速至50km/h；声环境保护目标中朝阳三队和朝阳村里程范围有重叠情况，考虑到路段限速距离较短，对2个敏感点K0+890~K1+270路段路面采用多孔沥青玛蹄脂路面且限制车速至50km/h。
（2）加强路面及绿化养护；

（3）对运营远期各声环境保护目标进行跟踪监测，发现超标立即采取噪声污染防治措施（如换装隔声门窗、通风消声窗等）。
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应的各类声环境功能区环境噪声限值要求

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）施工的路段和拆除工程周围进行围挡；在施工区域两侧设置高3m长8m彩钢板围挡。
（2）加强施工管理，合理安排施工时间，不随意扩大施工范围；

（3）规范施工设备操作，注意设备养护；

（4）运输、装卸、堆放土石方等易产尘物料时进行围挡、遮盖等密闭措施和防风抑尘措施，设置洒水降尘设施；

（5）避免大风天气施工作业；

（6）综合施工场地内的拌和站分别配置布袋除尘器处理措施，废气净化后排放；每个筒仓上方分别设置布袋除尘器处理，废气净化后排放；沥青混凝土拌合站设备自带集气系统和烟气治理设施，废气处理后排放。
（7）负责沥青摊铺的工作人员配备防护措施，例如口罩、护目镜等；

（8）临近环境保护目标路段，沥青混凝土随卸随铺，规范施工加快完成施工，规范设置围挡。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求
	加强道路管理，以及路面、绿化的养护。
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级浓度限值要求

	固体废物
	施工场地产生的各类垃圾分类收集日产日清，其中生活垃圾统一收集后由市政环卫部门统一处理；工程弃方运往本项目指定弃土场；本项目拆迁过程中产生的建筑垃圾运往鸡冠区指定地点处置。隔离出的废油交由有资质单位处理处置。

	处置率100%
	①运营期服务养护工区生活垃圾圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。②运营期固体废物主要为行人丢弃或车辆散落的固体废物。本项目道路建成通行后，由市政环卫部门委派专门工作人员负责收集清理，设置垃圾箱，定期由市政环卫部门清运处置。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）,固体废物得到妥善处理处置不外排。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	加固护栏，设警示标志等。一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关部门，立即启动项目应急预案，采取应急措施。
	确保环境风险最小化。

	环境监测
	1次/每季，停工期不监测，每次监测3天，每天4次。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2新污染源大气污染物排放限值
	1次/年，每次监测3天，每天取4个1小时平均值与1个24小时平均值
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级浓度限值要求

	
	1次/季度，停工期不监测，每次监测1天，1天2次，昼间、夜间各1次
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中规定的标准限值
	2 天/第1年、7年、15年，昼夜各1次
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应的各类声环境功能区环境噪声限值要求

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目通过基本情况分析、建设内容分析、生态环境现状分析、生态环境保护目标及评价标准分析、生态环境影响分析，提出主要生态环境保护措施，给出生态环境保护措施监督检查清单，建设单位在确保本次评价提出的生态环境保护措施全面落实实施，并正常运行的前提条件下，认真做好“三同时”及日常生态环境保护管理工作，从环境保护角度，本项目环境影响可行。
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图例


     本项目线路（A方案）


    比选方案（C方案）





图例


      本项目线路（A）


      比选方案（B）
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