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关于新发煤矿生产补勘项目
环境影响报告表的批复

黑龙江龙煤地质勘探有限公司鸡西地质队：

你单位《关于申请审批新发煤矿生产补勘项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

项目基本情况

该项目为能源矿产地质勘察新建工程，位于黑龙江省鸡西市鸡冠区西郊乡。为探明钻孔区域地下地质构造全貌，查清地层分布与可采煤层赋存发育情况，布置1个钻孔，钻孔终孔层位为7#煤层，孔深1450m，钻孔总工程量1450m。项目总投资60万元，其中环保投资15万元。
该项目建设在全面落实《新发煤矿生产补勘项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。项目四周设置围挡，粉状物料袋储存于材料堆场，堆场全覆盖，运输车辆加盖篷布、封闭运输、控制速度，道路洒水抑尘。无组织颗粒物排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值要求。
（二）水环境影响及保护措施。车辆冲洗废水排入沉淀池循环使用。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。项目区设置沉淀池一座，施工废水和雨水收集沉淀后回用于降尘，不外排。

项目应严格落实地下水分区保护措施，危险废物暂存点为重点防渗区，采用密闭集装箱，箱内地面采用钢板+防渗涂层进行防渗，K≤10-10cm/s。钻孔区域、泥浆池、沉淀池等为一般防渗区，铺设1.5mm厚高密度聚乙烯防渗土工膜，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，K≤10-7cm/s。其他区域为简单防渗区，采用黏土碾压方式进行防渗。
（三）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备、合理安排施工时间、限制鸣笛、夜间禁止运输等措施，厂界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（四）固体废物环境影响及保护措施。废钻井泥浆、岩芯碎屑暂存于泥浆池，终孔后风干脱水用于后续填坑；废包装材料集中收集外售处置；废防渗布分类回收综合利用；生活垃圾由环卫部门清运处理；废润滑油、废含油手套等暂存于危险废物暂存点，委托有资质单位处置。
（五）生态环境影响及保护措施。施工结束后全面拆除场区临时围挡、设备基座、临时构筑物，彻底清理场地，废弃物全部外运合规处置，地面平整复原，无人工杂物残留，消除施工污染遗留问题。本次施工结束后依托区域耐旱植被自然繁育，逐步恢复区域生态环境。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。
三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

                           鸡西市生态环境局

                                 2026年7月22日
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