



鸡环审〔2026〕56号

关于黑龙江省鸡西市小兴凯湖百米闸除险
加固工程生态环境影响报告表的批复
 
黑龙江省兴凯湖水产养殖有限公司：
你单位《关于申请审批黑龙江省鸡西市小兴凯湖百米闸除险加固工程生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。 
一、项目基本情况
该项目属改建工程，位于鸡西市兴凯湖农场西北约3km，小兴凯湖和东北泡子之间的堤岗上，不新增永久占地。项目对原有百米闸进行拆除重建，采用钢筋砼平底板开敞式结构，共10孔，双向过水，单孔净宽10米，3孔或2孔一联，共四联，闸室总净宽100米。项目总投资6208.53万元，其中环保投资205.93万元。
该项目在全面落实《黑龙江省鸡西市小兴凯湖百米闸除险加固工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施及污染防治措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的生态环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）大气环境影响及保护措施。施工期混凝土拌合站采用集中搅拌的方式，拌合罐四周设置屏蔽棚，砂石料临时堆放场进行覆盖，物料运输采用密封、苫盖等方式，定期洒水降尘。施工无组织颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（二）水环境影响及保护措施。泄洪闸围堰基坑排水、混凝土拌和系统冲洗废水和混凝土养护废水，经过沉淀、中和处理后回用，车辆维修保养过程中产生的含油废水经油水分离后回用，生活污水排入化粪池进行收集，定期清掏，外运堆肥。严禁废水、弃渣、废料、垃圾等排入水体。
（三）声环境影响及保护措施。施工期应合理布置施工场地，安排施工时段和运输时段，选用低噪声施工机械，途径敏感点路段时采取隔声、隔尘挡板，物料运输途经居民区等环境敏感点时，减速慢行，禁止鸣笛。施工期噪声排放应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
[bookmark: _GoBack]（四）固体废物环境影响及保护措施。废油集中收集后暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置，建筑垃圾分类回收利用，不能利用的拉运至附近建筑垃圾填埋场进行处置，可利用部分堆放在临时堆料场，及时利用。生活垃圾集中收集，送至市政部门指定地点处置。
（五）生态环境影响及保护措施。项目应合理布置临时施工场地，严格控制施工占地、作业范围、施工时间，减少施工扰动，避免占用、占压、碾压周边植被，严禁惊扰和捕猎野生动物，施工结束后，及时平整场地，拆除临时工程，进行生态恢复。
三、你单位应建立内部生态环境管理制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
五、鸡西市密山生态环境局组织开展该项目生态环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市密山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。                              

鸡西市生态环境局
                                2026年9月18日
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